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ΘΕΜΑ:	ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ § 3.8.17 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 101176/6333/02-12-2019 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΟΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Β. ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε.»
1. ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.8.17 της υπ’ αρ. πρωτ. 101176/6333/02-12-2019 Ε.Π.Ο. ζητείται από τη βιομηχανία παραγωγής κεραμικών προϊόντων «Β. ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε.» να υποβάλλει, στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. και στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, έκθεση ως την 31η Μαρτίου κάθε έτους. Η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει επεξεργασμένα στοιχεία των μετρήσεων/ αναλύσεων ατμοσφαιρικών εκπομπών, συγκρίσεις των στοιχείων αυτών με τις αναφερόμενες στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) οριακές τιμές ή τυχόν άλλες (π.χ. της διεθνούς αλληλογραφίας) αναφορικά με τις παραμέτρους για τις οποίες δεν αναφέρονται οριακές τιμές στην Α.Ε.Π.Ο., καθώς και τυχόν προτάσεις για βελτίωση των συστημάτων αντιρρύπανσης, παρακολούθησης και επεξεργασίας των επικίνδυνων αποβλήτων. Συγκεκριμένα τα στοιχεία θα αφορούν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
· Μετρήσεις των εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων
· Στοιχεία χρήσης νερού
· Έκθεση e-PRTR σε εφαρμογή του Κανονισμού 166/ 2006
Οι ετήσιες εκθέσεις θα πρέπει να φυλάσσονται στην εταιρεία επί μία πενταετία.

2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

2.1	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

	Γραμμή παραγωγής: Τούβλο

	Μέσες τιμές εβδομαδιαίων μετρήσεων για το έτος                 2023

	ΑΙΘΑΛΗ
(Ringelman)
	NOx
(ppm)
	SO2
(ppm)
	Θερμοκρασία
(οC)
	O2
(%)

	0,50
	16,6
	4,8
	89,9
	4,1



2.2	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

	Εγκατάσταση :
	Κλίβανος τούβλων

	Σημείο μέτρησης :
	Καμινάδα κλιβάνου τούβλων

	Δειγματοληψία : 
	Σωματίδια, HF, HCl
	Έναρξη:
	18/09/2023 11:00
	Τέλος:
	18/09/2023 12:20

	Μετρούμενο μέγεθος
	Αριθμός Μετρήσεων
	Μονάδα μέτρησης
	Μέση τιμή 
	Αβεβαιότητα
	Εφαρμοζόμενα Πρότυπα
	Μέγιστο εκπομπών [Ναι/Όχι]
	Παρατηρήσεις : 

	Σωματίδια
	1
	mg/Νm3 (ξηρ) *
	5,58
	± 0,81
	EN 13284
	Ναι
	

	ΗF
	1
	mg/Νm3 (ξηρ) *
	<0,08
	± 0,01
	ISO 15713
	Ναι
	

	HCl
	1
	mg/Νm3 (ξηρ) *
	<0,56
	± 0,06
	EN 1911
	Ναι
	

	Δείκτης αιθάλης
	1
	Κλίμακα Bacharach
	1
	-
	ΕΛΟΤ 525.1
	Ναι
	

	Θερμοκρασία
	1
	οC
	82,3
	-
	-
	Ναι
	

	Ταχύτητα
	1
	m/s
	5,82
	-
	ISO 10780
	Ναι
	

	Παροχή
	1
	Nm3/h (υγρ)
	12.570
	± 2.437
	ISO 10780
	Ναι
	

	Υγρασία
	1
	% κ.ο. (υγρ)
	11,24
	± 0,77
	ΕΝ 14790
	Ναι
	









	Εγκατάσταση :
	Ξηραντήριο τούβλων

	Σημείο μέτρησης :
	Καμινάδα ξηραντηρίου τούβλων

	Δειγματοληψία : 
	HF, HCl
	Έναρξη:
	18/09/2023 13:00
	Τέλος:
	18/09/2023 14:05

	Μετρούμενο μέγεθος
	Αριθμός Μετρήσεων
	Μονάδα μέτρησης
	Μέση τιμή 
	Αβεβαιότητα
	Εφαρμοζόμενα Πρότυπα
	Μέγιστο εκπομπών [Ναι/Όχι]
	Παρατηρήσεις : 

	ΗF
	1
	mg/Νm3 (ξηρ) *
	<0,06
	±0,01
	ISO 15713
	Ναι
	

	HCl
	1
	mg/Νm3 (ξηρ) *
	<0,60
	±0,06
	EN 1911
	Ναι
	

	Θερμοκρασία
	1
	οC
	31,2
	-
	-
	Ναι
	

	Ταχύτητα
	1
	m/s
	4,17
	-
	ISO 10780
	Ναι
	

	Παροχή
	1
	Nm3/h (υγρ)
	10.523
	± 2.534
	ISO 10780
	Ναι
	

	Υγρασία
	1
	% κ.ο. (υγρ)
	4,51
	± 0,57
	ΕΝ 14790
	Ναι
	



	Εγκατάσταση :
	Φίλτρο

	Σημείο μέτρησης :
	Καμινάδα φίλτρου

	Δειγματοληψία : 
	Σωματίδια
	Έναρξη:
	18/09/2023 09:00
	Τέλος:
	18/09/2023 09:50

	Μετρούμενο μέγεθος
	Αριθμός Μετρήσεων
	Μονάδα μέτρησης
	Μέση τιμή 
	Αβεβαιότητα
	Εφαρμοζόμενα Πρότυπα
	Μέγιστο εκπομπών [Ναι/Όχι]
	Παρατηρήσεις : 

	Σωματίδια
	1
	mg/Νm3 (ξηρ) *
	10,06
	± 1,02
	EN 13284
	Ναι
	

	Θερμοκρασία
	1
	οC
	17,9
	-
	-
	Ναι
	

	Ταχύτητα
	1
	m/s
	5,77
	-
	ISO 10780
	Ναι
	

	Παροχή
	1
	Nm3/h (υγρ)
	6.203
	± 1.147
	ISO 10780
	Ναι
	

	Υγρασία
	1
	% κ.ο. (υγρ)
	2,03
	± 0,74
	ΕΝ 14790
	Ναι
	









3.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Η μονάδα κατά την παραγωγική διαδικασία καταναλώνει νερό για:
· Επεξεργασία πρώτων υλών
· Διαβροχή χώρων αποθήκης χώματος
Στην εγκατάσταση έχει τοποθετηθεί μη μηδενιζόμενος υδρομετρητής στη γεώτρηση. Κατά το έτος 2023 καταναλώθηκαν στη μονάδα 750 m3 νερού.

Για τη Β. ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε.










ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. ΕΚΘΕΣΗ e-PRTR ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 166/ 2006
