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1. Περιγραφή Εγκατάστασης

Η μονάδα της εταιρίας ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. αποτελεί βιομηχανία ανακύκλωσης αλουμινίου, όπου πραγματοποιείται παραγωγή μπιγιετών αλουμινίου προς διέλαση, πλακών και μπλοκς αλουμινίου προς χύτευση. 

Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται επί του 3ου χλμ της περιφερειακής οδού Οινοφύτων - Αγίου Θωμά στον Δήμο Τανάγρας Βοιωτίας. 

Η μονάδα περιλαμβάνει το Τμήμα διαλογής/επεξεργασίας σκραπ αλουμινίου και το  Τμήμα τήξης – χύτευσης μπιγιετών, πλακών και μπλοκς. 

Το Τμήμα διαλογής/επεξεργασίας σκραπ αλουμινίου: 
Όπου γίνεται διαλογή και καθαρισμός ανακυκλωμένου αλουμινίου από αγορές εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και πρεσάρισμα του υλικού σε μορφή μπρικετών για ανάλωση του στο τμήμα τήξης και χύτευσης. 
Το Τμήμα τήξης – χύτευσης:
Όπου γίνεται δευτερογενής παραγωγή αλουμινίου, δηλαδή τήξη αλουμινίου προερχόμενου από πρωτόχυτο αλουμίνιο, προκράμματα αλουμινίου, εσωτερικές επιστροφές αλουμινίου (επιστροφές εργοστασίου), σκραπ αλουμινίου (εμπορίου) και ανακυκλωμένο αλουμίνιο.









2. Ατμοσφαιρικές Εκπομπές


Μετρήσεις εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων 

Α Τετράμηνο
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Β. Τετράμηνο 
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Γ. Τετράμηνο 
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Β-2. – Καταγραφές αιωρούμενων σωματιδίων από τις εγκαταστάσεις αποκονίωσης (σακόφιλτρα) των φούρνων τήξης 
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3. Αναλύσεις ποιότητας των προς διάθεση επεξεργασμένων υδατικών αποβλήτων (Σχετική αναφορά στους όρους 3.2 – 4.9.8 της Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ /47188/3197/2023 ΑΕΠΟ) 

	A-1.
	Αναλύσεις επεξεργασμένων υδατικών αποβλήτων ( απομάστευση ΠΨ)

	 
	Κωδικός Έκθεσης
	pH
	Aγωγ/τα
	TSS
	TDS
	Ορυκ/λαια
	Al
	Cu
	Mn
	Zn
	Fe
	Ni
	Pb
	Cr
	COD
	BOD
	Cl
	DO

	 
	
	 
	μS
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l

	Ορια
	 
	6,5-8,5
	 
	<25
	<1500
	<10
	<2,5
	<0.2
	<1
	<2
	<1
	<0.2
	<0.1
	<0.2
	<125
	<25
	<500
	>4

	ΙΑΝ
	6396
	7,8 (19,6 oC)
	671
	446
	<5,0 (1,1(2))
	<5,0
	0,15
	<0,01
	<0,01
	<0,05
	0,08
	<0,01
	<0,005
	<0,005
	<30 (16(2))
	<10 (3(2))
	<50 (39(2))
	4,6

	ΦΕΒ
	6494
	7,7 (19,7 oC)
	1340
	1091
	<5,0 (1,0(2))
	<5,0
	0,65
	<0,01
	<0,01
	0,06
	0,3
	<0,01
	0,009
	<0,005
	37
	<10 (2(2))
	97
	5,9

	ΜΑΡ
	6612
	7,8 (21,9 oC)
	1295
	1053
	<5,0 (0,1(2))
	<5,0
	0,38
	<0,01
	<0,01
	<0,05
	0,33
	<0,01
	0,007
	<0,005
	<30 (27(2))
	<10 (4(2))
	89
	5,2

	ΑΠΡ
	6733
	7,7 (21,4 oC)
	1460
	1194
	<5,0 (1,5(2))
	<5,0
	0,21
	<0,01
	<0,01
	<0,05
	0,1
	<0,01
	<0,005
	<0,005
	<30 (22(2))
	<10 (5(2))
	99
	4,4

	ΜΑΙΟΣ 
	6820
	7,6 (21,8 oC)
	1159
	906
	<5,0
	<5,0
	0,13
	<0,01
	<0,01
	<0,05
	<0,05
	<0,01
	<0,005
	<0,005
	<30
	<10
	77
	4,8

	ΙΟΥΝ
	6900
	7,6 (21,8 oC)
	1358
	1110
	<5,0
	<5,0
	0,21
	<0,01
	<0,01
	0,09
	<0,05
	<0,01
	<0,005
	<0,005
	<30
	<10
	75
	6,3

	ΙΟΥΛ
	7056
	8,0 (24,0 oC)
	1560
	1337
	<5,0
	<5,0
	0,67
	<0,01
	0,01
	<0,05
	0,23
	<0,01
	<0,005
	<0,005
	37
	<10
	96
	7,8

	ΑΥΓ
	7079
	8,0 (20,9 oC)
	538
	346
	<5,0
	<5,0
	0,3
	<0,01
	<0,01
	<0,05
	0,05
	<0,01
	<0,005
	<0,005
	<30
	<10
	<50
	5,2

	ΣΕΠΤ
	7155
	7,8 (23,7 oC)
	986
	801
	<5,0
	<5,0
	0,29
	<0,01
	0,02
	0,14
	0,35
	<0,01
	0,012
	<0,005
	32
	<10
	68
	4,9

	ΟΚΤ
	7300
	8,0 (21,9 oC)
	917
	729
	<5,0
	<5,0
	0,85
	<0,01
	<0,01
	0,07
	0,24
	<0,01
	0,006
	0,006
	45
	<10
	52
	7,8

	ΝΟΕ
	7404
	8,0 (22,5 oC)
	907
	671
	<5,0
	<5,0
	0,71
	<0,01
	<0,01
	0,07
	0,17
	<0,01
	<0,005
	<0,005
	<30
	<10
	61
	7,6

	ΔΕΚ
	7516
	8,2 (23,9 oC)
	857
	659
	<5,0
	<5,0
	1,76
	0,01
	<0,01
	0,1
	0,17
	<0,01
	<0,005
	<0,005
	32
	<10
	<50
	7,1




4. Στοιχεία Χρήσης Νερού 


	Καταναλώσεις ανά μήνα για την εγκατάσταση της ΑΝΟΞΑΛ για το έτος 2023

	 

	 

	ΜΗΝΕΣ
	ΕΥΔΑΠ -77
	ΕΥΔΑΠ -78
	ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
	395
	983
	755

	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
	
	
	

	ΜΑΡΤΙΟΣ
	447
	1445
	 

	ΑΠΡΙΛΙΟΣ
	
	
	

	ΜΑΙΟΣ
	580
	1067
	 

	ΙΟΥΝΙΟΣ
	
	
	

	ΙΟΥΛΙΟΣ
	558
	2031
	427,41

	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
	
	
	

	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
	132
	997
	 

	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
	
	
	

	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
	148
	872
	750

	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	4603
	15214
	2294

	Γενικό Σύνολο
	22111
	 
	 

	 
	130.000
	 
	 

	Όριο Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ
	
	
	
















5. Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.9.13 της υπ’ αρ. πρωτ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ /47188/3197/2023 τροποποίηση της ΑΕΠΟ θεσπίζεται πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του εδάφους και του υπόγειου νερού στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

➢ Μία φορά ανά τριετία δειγματοληψίες εδάφους σε τρία σημεία σε βάθη 0,5 m και 1 m και ανάλυση των δειγμάτων σε μία σειρά ανόργανων και οργανικών παραμέτρων. Η δειγματοληψία εδάφους έχει πραγματοποιηθεί το 2023.

➢ Δειγματοληψία υπόγειου νερού ανά εξάμηνο (την υγρή και ξηρή περίοδο), για τα δύο πρώτα έτη από την έκδοση της απόφασης τροποποίησης της ΑΕΠΟ, από την υδρογεώτρηση Γ2 και Γ3 και ανάλυση του δείγματος σε μία σειρά ανόργανων και οργανικών παραμέτρων. Παρακάτω, παρατίθενται τα αποτελέσματα των αναλύσεων της δειγματοληψίας κατά την ξηρή και υγρή περίοδο. 
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ΞΗΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
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ΥΓΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
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6. Αποτελέσματα δοκιμών χαρακτηρισμού ξαφρισμάτων αλουμινίου


	
	Δοκιμές χαρακτηρισμού ξαφρισμάτων αλουμινίου

	Αρ. Δείγματος
	Ημερ/νία  αποστολής δείγματος
	Αποτέλεσμα κατηγορίας επικινδυνότητας 4.3
	Ρυθμός έκλυσης εύφλεκτων αερίων σε επαφή με νερό (l/kg/h)

	
	/4 μήνες
	ΘΕΤΙΚΟ
	>1 L/kg/h

	Δείγμα 1
	25/4/2023
	ΑΡΝΗΤΙΚΟ
	1<

	Δείγμα 2
	12/6/2023
	ΑΡΝΗΤΙΚΟ
	1<

	Δείγμα 3
	12/12/2023
	ΑΡΝΗΤΙΚΟ
	1<



Κατά την διάρκεια του έτους 2023 δεν υπήρξαν υπερβάσεις σύμφωνα με τους όρους της ΑΕΠΟ. 
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