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Η παρούσα αποτελεί έκθεση για την περιβαλλοντική επίδοση του Εργοστασίου Τυροκομικών και Επεξεργασίας Γάλακτος της εταιρείας ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. στον Λιμνότοπο Πολυκάστρου. Σε αυτήν ελέγχεται η συμμόρφωση της λειτουργίας του εργοστασίου με τους περιβαλλοντικούς όρους που προβλέπονται στην τελευταία Ανανέωση-Τροποποίηση της ΑΕΠΟ με αριθμό πρωτοκόλλου 10747πε της ΔΙΠΕΧΩΣ Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία εκδόθηκε την 29η Ιανουαρίου του 2019.
Στην έκθεση γίνεται αναφορά στις παρακάτω πλευρές της λειτουργίας του εργοστασίου:
· Καταναλώσεις Α’ υλών
· Ποσότητες παραγόμενων προϊόντων
· Καταναλώσεις νερού, ενέργειας και καυσίμων
· Παραγωγή αποβλήτων και μετρήσεις εκπομπών
· Συμμόρφωση με τις ισχύουσες Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.
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[bookmark: bookmark=id.6wxf74ubwxyh]Τίτλος δραστηριότητας και στοιχεία επικοινωνίας
Η επωνυμία της δραστηριότητας είναι: «KOΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ». Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας είναι:
	Όνομα
	ΜΑΙΡΗ
	Επώνυμο
	ΚΟΛΙΟΥ

	Επάγγελμα/Ιδιότητα
	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)
	ΑΗ153208
	ΑΦΜ
	059520939

	Ημερομηνία γέννησης
	01/02/1966
	Τόπος γέννησης
	ΓΕΡΜΑΝΙΑ

	Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Δήμος)
	ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 111, 55536, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

	Τηλέφωνα
	6936154502
	e-mail
	mary.kolios@kolios.gr



Για επικοινωνία σχετικά με την παρούσα έκθεση και περιβαλλοντικά θέματα επικοινωνήστε με :

	Όνομα
	ΙΩΑΝΝΗΣ
	Επώνυμο
	ΛΑΤΣΙΝΟΣ

	Επάγγελμα/ Ιδιότητα
	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)
	Χ267088
	Εκδούσα Αρχή
	Α’ Τ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

	ΑΦΜ
	003813249
	ΔΟΥ
	Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

	Ημερομηνία γέννησης
	28/06/1968
	Τόπος γέννησης
	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

	Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Δήμος)
	ΚΡΗΤΗΣ 69, 54646, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

	Τηλέφωνα
	23430-20701
	Κινητό
	6945902454

	e-mail
	j.latsinos@kolios.gr






Είδος και μέγεθος δραστηριότητας
Η ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. είναι βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος για παραγωγή γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων με δυναμικότητα ως προς την επεξεργαζόμενη πρώτη ύλη 600 tn γάλακτος ημερησίως.

Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή
Η ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα  Κιλκίς, Δήμο Πολυκάστρου.

Χρήσεις γης
H βιομηχανία χωροθετείται σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια του αγροκτήματος Λιμνοτόπου συνολικού εμβαδού 180.241m2, απέχει δε από τον πλησιέστερο οικισμό του Λιμνοτόπου 300m.
Τα αγροτεμάχια είναι εκτός ορίων οικισμού και σχεδίου πόλεως και δεν εμπίπτουν σε ΖΟΕ, προστατευόμενη περιοχή ή μνημεία της φύσης σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Η μονάδα έχει πρόσωπο επί της νέας επαρχιακής οδού Πολυκάστρου - Άσπρου και οδικά εξυπηρετείται από αυτήν.
Οι κεντροβαρικές συντεταγμένες της μονάδας είναι:
ΕΓΣΑ 87: Χ: 384464.58, Υ: 4533587.73
WGS 84: φ: 40Ο, 56’, 52.28’’ Β, λ: 22Ο, 37’, 44.82’’ Α
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Πρώτες ύλες

Οι ποσότητες αγορασμένου νωπού γάλακτος που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή για το έτος του 2025 ήταν:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

	kg


	Γάλα αγελάδας
	22435265

	Γάλα αγελάδας βιολογικό
	3228245

	Γάλα πρόβειο
	18295557

	Γάλα πρόβειο βιολογικό
	3213139

	Γάλα γίδινο
	3360818

	Γάλα γίδινο βιολογικό
	528803

	ΣΥΝΟΛΟ
	51061827,00



Αντίστοιχα η ποσότητα συμπυκνωμένου γάλακτος ήταν :

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	kg

	Συμπύκνωμα άπαχου γάλακτος αγελάδας
	9296920


Η μέγιστη ημερήσια ποσότητα επεξεργαζόμενης πρώτης ύλης δεν ξεπέρασε το 2025 τους 300  tn.

 

Παραγόμενα προϊόντα

Τα προϊόντα που παρήχθησαν το 2025 ήταν: 

	Περιγραφή είδους
	
kg

	Αναπλήρωμα τυριού
	1639844,90

	Γιαούρτι
	31747936,27

	Ημίσκληρα & Ευρωπαϊκού τύπου Τυριά
	1134547,15

	Λοιπά Λευκά Τυριά
	1059514,22

	Μεταποιημένα Τυριά
	367908

	Τυριά Αλοιφώδους Υφής
	1086832,40

	Φέτα
	5895098,70

	ΣΥΝΟΛΟ
	42931681,64
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Κατανάλωση νερού

Η βιομηχανία υδροδοτείται από τέσσερις γεωτρήσεις με συντεταγμένες :
1. Γ1: Χ=384594, Υ=4533761
2. Γ2: Χ=384372, Υ=4533648
3. Γ3: Χ=394355, Υ=4533490
4. Γ4: Χ=384273, Υ=4533762

Η συνολική ποσότητα νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι 388250 m3/έτος.

Η μέση ημερήσια κατανάλωση ήταν 1037,4 m3 ενώ η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση νερού δεν ξεπέρασε τα 1200 m3 κατά την περίοδο της μέγιστης παραγωγής του εργοστασίου, όπως ορίζεται και στην Άδεια Χρήσης Νερού.







Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Η μηνιαία κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

	Μήνας
	
Ενέργεια (kWh)
	
Ισχύς(kW)

	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
	980369,5
	1317,7

	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
	914277,3
	1360,5

	ΜΑΡΤΙΟΣ
	957524,1
	1287

	ΑΠΡΙΛΙΟΣ
	855635,8
	1188,4

	ΜΑΙΟΣ
	880279
	1183,2

	ΙΟΥΝΙΟΣ
	909514,2
	1263,2

	ΙΟΥΛΙΟΣ
	1011230,2
	1359.2

	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
	2970128,1
	3992,1

	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
	996533,6
	1384,1

	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
	1023337,5
	1375,5

	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
	1008757,7
	1401,5

	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
	976225,8
	1312,1

	ΣΥΝΟΛΟ
	11503727,4
	17065,3
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Ενέργεια από φ/β σταθμό

Τον Ιανουάριο του 2024 πραγματοποιήθηκε  η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού στην ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. με  ισχύς  1,2 MW ενώ τον Σεπτέμβριο του 2024 προστέθηκαν άλλα 2 MW στον ήδη υπάρχοντα φωτοβολταϊκό σταθμό με τελική ισχύ 3,2 MW.
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	Total String Capacity (kWp)
	PV Yield (kWh)
	Inverter Yield (kWh)
	Export (kWh)
	Import (kWh)
	Specific Energy (kWh/kWp)
	Consumption (kWh)
	Self-consumption (kWh)
	Self-consumption Rate (%)
	Peak Power (kW)
	CO₂ Avoided (t)

	2025-01
	2.977,880
	138.582,740
	138.582,740
	17.616,000
	855.751,940
	46,537
	976.718,680
	134.456,680
	87,288
	1.656,386
	65,827

	2025-02
	2.977,880
	170.553,060
	170.553,060
	3.904,000
	807.791,870
	57,273
	974.440,930
	166.913,510
	97,711
	2.170,370
	81,013

	2025-03
	2.977,880
	318.446,700
	318.446,700
	21.776,000
	836.064,250
	106,937
	1.132.734,950
	299.190,540
	93,162
	3.248,936
	151,262

	2025-04
	2.977,880
	445.707,720
	445.707,720
	42.880,000
	758.375,940
	149,673
	1.161.203,660
	404.120,640
	90,379
	3.199,117
	211,711

	2025-05
	2.977,880
	553.716,940
	553.716,940
	53.752,000
	774.560,260
	185,943
	1.274.525,200
	499.964,940
	90,293
	3.957,534
	263,016

	2025-06
	2.977,880
	609.917,460
	609.917,460
	47.776,000
	697.856,000
	204,816
	1.259.997,460
	562.141,460
	92,167
	3.386,846
	289,711

	2025-07
	2.977,880
	675.059,130
	675.059,130
	55.496,000
	822.088,190
	226,691
	1.418.319,800
	604.453,260
	91,779
	3.359,784
	320,653

	2025-08
	2.977,880
	591.894,140
	591.894,140
	35.016,000
	940.967,430
	198,764
	1.497.845,570
	556.878,140
	94,084
	3.651,626
	281,150

	2025-09
	2.977,880
	471.879,390
	471.879,390
	27.688,000
	957.200,380
	158,462
	1.401.391,770
	444.191,390
	94,132
	3.506,196
	224,143

	2025-10
	2.977,880
	281.202,230
	281.202,230
	30.496,000
	950.687,740
	94,430
	1.201.393,970
	255.744,920
	89,155
	3.193,321
	133,571

	2025-11
	2.977,880
	184.124,490
	184.124,490
	24.280,000
	830.728,200
	61,831
	990.572,690
	164.907,390
	86,813
	2.309,291
	87,459

	2025-12
	2.977,880
	157.494,200
	157.494,200
	24.776,000
	850.880,510
	52,888
	983.598,710
	152.832,680
	84,269
	1.969,086
	74,810




ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ



Κατανάλωση μαζούτ
Το μαζούτ από το 2024 χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό καύσιμο, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό καυσίμου που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες θέρμανσης του εργοστασίου είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο.
Η μηνιαία κατανάλωσή του το 2025 ήταν:

	ΜΗΝΑΣ
	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΑΖΟΥΤ (kg)

	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
	297,118

	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
	949,371

	ΜΑΡΤΙΟΣ
	13851,577

	ΑΠΡΙΛΙΟΣ
	82239,159

	ΜΑΙΟΣ
	20092,168

	ΙΟΥΝΙΟΣ
	1555,607

	ΙΟΥΛΙΟΣ
	0

	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
	19689,341

	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
	9096,131

	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
	1241,859

	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
	174,673

	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
	298,080

	ΣΥΝΟΛΟ
	149485,08


ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΑΖΟΥΤ










Κατανάλωση υγροποιημένου φυσικού αερίου

Τον Απρίλιο του 2024 ξεκίνησε να λειτουργεί ο βασικός λέβητας του εργοστασίου με  υγροποιημένο φυσικό αέριο αντικαθιστώντας το μαζούτ. Οι  μηνιαίες  ποσότητες  της χρονιάς αναλύονται παρακάτω:

	ΜΗΝΑΣ
	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ LNG (kg)

	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
	92937,66

	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
	105469,55

	ΜΑΡΤΙΟΣ
	133119,25

	ΑΠΡΙΛΙΟΣ
	89561,50

	ΜΑΙΟΣ
	161264,44

	ΙΟΥΝΙΟΣ
	130783,03

	ΙΟΥΛΙΟΣ
	120287,72

	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
	98936,04

	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
	91639,93

	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
	86267,75

	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
	87338,31

	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
	93473,55

	ΣΥΝΟΛΟ
	1291078,71












Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στην ΑΕΠΟ υλοποίηση Μονάδα Αναερόβιας Επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου, από την λειτουργία της οποίας θα προκύπτει βιοαέριο το οποίο θα αντικαταστήσει ολικά τη χρήση  μαζούτ θα υλοποιηθεί μέχρι τέλος του 2025.





Κατανάλωση καυσίμων κίνησης

Τα καύσιμα που χρησιμοποιήθηκαν για την κίνηση του στόλου των φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων της εταιρείας ήταν :


	Καύσιμο
	Lt

	Βενζίνη
	68307,233

	Πετρέλαιο Κίνησης
	854279,490

	Υγραέριο
	182,449

	Πετρέλαιο Θέρμανσης
	12136
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Στερεά απόβλητα

Τα στερεά απόβλητα που προέκυψαν από την λειτουργία της μονάδας, όπως αυτά καταχωρίστηκαν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, για το έτος 2025 ήταν:


	α/α
	Κωδικός ΕΚΑ
	Περιγραφή κωδικού ΕΚΑ
	Ποσότητα (t)
	Εργασία διάθεσης/ανάκτησης του αποβλήτου στον τελικό αποδέκτη

	1
	02 05 01
	Υλικά ακατάλληλα για επεξεργασία
	27109,038
	R3/R12/D14

	2
	02 05 02
	Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία
υγρών εκροής
	866,05
	R3

	3
	13  02 05*
	Μη χλωριωμένα ορυκτέλαια
	1,44
	R9

	4
	15 01 01
	Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
	226,44
	R12

	5
	15 01 02
	Πλαστική συσκευασία
	41,53
	R12/R13

	6
	15 01 06
	Μεικτή συσκευασία
	0,8
	R12

	7
	17 04 05
	Σίδηρος και χάλυβας
	93,97
	R13

	8
	17 04 07
	Ανάμεικτα μέταλλα
	0,37
	R13












Υγρά απόβλητα


Τα υγρά απόβλητα που προέκυψαν από την παραγωγική διαδικασία και οδηγήθηκαν για επεξεργασία στην υφιστάμενη Αερόβια Εγκατάσταση Επεξεργασίας ήταν σε μέσες μηνιαίες τιμές.





Η μέγιστη ημερήσια ποσότητα που καταγράφηκε το 2025  ήταν 1055,00 m3.
Διευκρινίζεται ότι στις ποσότητες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι ποσότητες τυρογάλακτος που διατίθενται σε τρίτους. Μέρος του τυρογάλακτος επαναχρησιμοποιείται στην βιομηχανία για πρόσληψη πρωτεϊνών ενώ η υπολειπόμενη λακτόζη διατίθεται σε τρίτους.
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων το 2025 περιλάμβανε την υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας με ενεργό ιλύ. Η μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και η λειτουργία της προβλέπεται στις αρχές του 2026 .
Τα  ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων (μέσες μηνιαίες τιμές) ήταν:
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To pH των επεξεργασμένων βρέθηκε πάντα εντός των ορίων (6-9) με σχεδόν σταθερή τιμή 7,1-7,4 ενώ λίπη και έλαια δεν ανιχνεύτηκαν παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις σε συγκεντρώσεις μικρότερες του ορίου των 5 mg/L.






Θόρυβος

Ο θόρυβος στα όρια του γηπέδου της εγκατάστασης μετρήθηκε δύο φορές κατά το έτος 2025. Οι μετρήσεις έγιναν σε 10 σημεία περιμετρικά των ορίων με μέσες τιμές όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:




	Θέση
	Συντεταγμένες
	L (dbA)
	Παρατηρήσεις

	
	Γεωγραφικό
πλάτος
	Γεωγραφικό
μήκος
	
Α΄εξάμηνο
	
Β΄Εξάμηνο
	

	
	
	
	Min
	Max
	Min
	max
	

	1
	40ο 56,9710' Ν
	22ο 37,6750' Ε
	49,0
	50,5
	48
	50
	time weight : slow

	2
	40ο 56,9740' Ν
	22ο 37,7780' Ε
	54,0
	56
	54
	56
	time weight : slow, μηχανοστάσιο

	3
	40ο 56,9720' Ν
	22ο 37,8700' Ε
	45,5
	51,5
	51
	52,5
	time weight: slow, όριο οικοπέδου

	4
	40ο 56,9150' Ν
	22ο 37,6450' Ε
	70
	75
	71
	74
	time weight : slow, όριο οικοπέδου, αεροστάσιο ΕΕΛ

	5
	40ο 56,7730' Ν
	22ο 37,7430' Ε
	40
	49,2
	38,5
	48
	time weight: slow, όριο οικοπέδου

	6
	40ο 56,7290' Ν
	22ο 37,8010' Ε
	37,1
	42
	37
	41
	time weight: slow, όριο οικοπέδου

	7
	40ο 56,8140' Ν
	22ο 37,8880' Ε
	22
	46
	22
	46
	time weight: slow, όριο οικοπέδου

	8
	40ο 57,0690' Ν
	22ο 37,8370' Ε
	39,2
	42
	38,5
	40
	time weight : slow, όριο οικοπέδου προς οικισμό Λιμνοτόπου

	9
	40ο 57,0370' Ν
	22ο 37,7680' Ε
	47
	49
	47
	49
	time weight : slow, όριο οικοπέδου προς οικισμό Λιμνοτόπου

	10
	40ο 57,0200' Ν
	22ο 37,7010' Ε
	41
	50,2
	41,5
	51,2
	time weight : slow, όριο οικοπέδου προς οικισμό Λιμνοτόπου












Αέρια απόβλητα

Το 2025 λειτούργησαν 2 ατμολέβητες. Ως βασικό λέβητα του εργοστασίου θεωρείται αυτός που έχει ως καύσιμο LNG και o λέβητας που καίει μαζούτ χρησιμοποιείται ως εφεδρικός. Παρακάτω  παρουσιάζονται οι μετρήσεις καυσαερίων ,οι οποίες πραγματοποιούνται καθημερινά και σε κάθε βάρδια.
	α/ α
	Στοιχεία διάταξης
ατμολέβητα/ καυστήρα
	Μετρούμενη παράμετρος
	Μέση
τιμή έτους

	1
	Κατασκευαστής Λέβητα :
Λεβητοποιεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Κατασκευαστής καυστήρα: HAMWORTHY COMBUS-
TION ENGINEERING LTD
Ονομαστική θερμική ισχύς
9.225,00 kW
Έναρξη λειτουργίας
04/07/2022

Καύσιμο: Μαζούτ
	Θερμοκρασία
καυσαερίου,
(oC)
	192ο C

	
	
	Περιεκτικότητα
σε οξυγόνο, O2
(%)
	4.6 vol%

	
	
	Περιεκτικότητα
σε διοξείδιο του
άνθρακα, CO2
(%)
	14% vol.

	
	
	Συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα, CO
(ppm)
	15.0 ppm

	
	
	Συγκέντρωση διοξειδίου του θείου, SO2
(ppm)
	2.0 ppm

	
	
	Συγκέντρωση
οξειδίων του
αζώτου, NOx
(ppm)
	245.0 ppm

	
	
	Δείκτης αιθάλης
(Bacharach)
	2.9

	2
	Κατασκευαστής Λέβητα :
STANDARDKESSEL
Κατασκευαστής καυστήρα:
RIELO
  
Ονομαστική θερμική ισχύς
9.225,00 kW
Έναρξη λειτουργίας
07/05/2021
Καύσιμο:
Υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG)
	Θερμοκρασία
καυσαερίου,
( oC )
	229ο C

	
	
	Περιεκτικότητα
σε οξυγόνο, O2
(%)
	4.09 vol%

	
	
	Περιεκτικότητα  σε διοξείδιο του
άνθρακα, CO2(%)
	9.27 % vol

	
	
	Συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα, CO(ppm)
	0

	
	
	Συγκέντρωση διοξειδίου του θείου, SO2
(ppm)
	0

	
	
	Συγκέντρωση οξειδίων του αζώτου, NOx
(ppm)
	40

	
	
	Δείκτης αιθάλης (Bacharach)
	0



            
ΠΙΝΑΚΑΣ 12. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΥΣΗΣ
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Η βιομηχανία ακολουθεί τις γενικές και ειδικές Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό Κείμενο Αναφοράς (Best Available Techniques Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries

	ΤΕΧΝΙΚΗ
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ

	Υιοθέτηση πρακτικών καλής λειτουργίας
	Υιοθέτηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σε διαμόρφωση
Χαρακτηρισμός (identification), αξιολόγηση (assessment), και σχεδιασμός διαχειριστικού προγράμματος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της μονάδας.
Δεν υπάρχει
Αποδοχή διαχειριστικού σχεδίου ως προς την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης. Εξασφάλιση της συμμετοχής των εργαζομένων.
Δεν υπάρχει
· Εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τον έλεγχο της ρύπανσης και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.
· Καθορισμός διαδικασιών παραγωγής και επιμερισμός τους σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
· Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας και εισαγωγή νέας τεχνολογίας.
· Εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων τροφοδοσίας και ελέγχου της παραγωγής.
· Έλεγχος και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
· Ορισμός ειδικού, υπεύθυνου για την καλή λειτουργία και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
· Ανίχνευση και πρόληψη διαρροών και διαφυγών.
· Ανάλυση των αναγκών της μονάδας σε νερό.
· Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης και μέτρησης της κατανάλωσης του νερού και των απωλειών προϊόντος.
· Ανάλυση των ενεργειακών απαιτήσεων της μονάδας.
· Μέτρηση και έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας.
· Υιοθέτηση πρακτικών ανακύκλωσης – επαναχρησιμοποίησης.
· Αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής στις εγκαταστάσεις της μονάδας και  στην ποιότητα του ανακυκλωμένου νερού πλύσης της πρώτης ύλης.
· Επιλογή καυσίμων και με περιβαλλοντικά κριτήρια.
Ορισμός υπευθύνου για την συντήρηση και την καλή λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.
· Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης, ελέγχου και συντήρησης των υπαρχόντων συστημάτων αντιμετώπισης της ρύπανσης.
· Διαμόρφωση κατάλληλων χώρων στάθμευσης, οργάνωση δρομολογίων, με στόχο τον περιορισμό των οχλήσεων κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς προς/ από την μονάδα.
· Εξοικονόμηση κατά το δυνατό των λιπαντικών ουσιών (για τις μεταφορικές ταινίες, των εγκαταστάσεων συσκευασίας, κλπ.).
Εγκατάσταση συστήματος αυτόματου ελέγχου του φωτισμού.
Δεν υπάρχει

	Οργάνωση, προγραμματισμός έλεγχος και επιλογή πρώτων υλών
	· Προγραμματισμένη εισαγωγή της πρώτης ύλης στην μονάδα πριν υποστεί αλλοιώσεις.
· Επιλογή κατάλληλου περιέκτη για την μεταφορά της πρώτης ύλης στην μονάδα. Η μεταφορά του γάλακτος με βυτιοφόρα (αντί δοχεία/ βαρέλια) συνεπάγεται μικρότερες διαρροές.
· Επιλογή υλικών συσκευασίας του προϊόντος με δυνατότητα ανακύκλωσης.

	Βελτίωση απογραφής και αποθήκευσης
	· Τήρηση αρχείων απογραφής των εισερχόμενων, καταναλισκόμενων και αποθηκευμένων υλών.
· Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ελέγχου της διακίνησης υλικών για την ελαχιστοποίηση διαρροών και διαφυγών.
· Προγραμματισμένη αποθήκευση των προϊόντων πριν την διάθεση τους στην κατανάλωση (π.χ. first in, first out).
· Επισήμανση των συσκευασιών με την ονομασία, την ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία λήξης της περιεχόμενης ουσίας.
· Κατάλληλος εξοπλισμός σε δεξαμενές αποθήκευσης υγρών υλικών (Κατάλληλα εξαρτήματα για την πλήρωση, την εκκένωση, την εξυδάτωση, την αποστράγγιση, την καταμέτρηση, τη δειγματοληψία και τον εξαερισμό, κατασκευή προστατευτικού τοιχίου για συλλογή διαρροών).
· Εξασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών συντήρησης των ακατέργαστων (πρώτων/ βοηθητικών) υλών και προϊόντων.
· Επιθεώρηση, έλεγχος και συντήρηση αποθηκευτικών χώρων.

	Πρόληψη διαρροών
	Μείωση των απωλειών γάλακτος στο στάδιο της παραλαβής. Εφαρμογή συστήματος φόρτωσης από τον πυθμένα ή από την οροφή με σωληνοβραχίονα φόρτωσης που καταλήγει στον πυθμένα, κατά την πλήρωση δεξαμενών.
· Έλεγχος της στάθμης του γάλακτος στα δοχεία και τις δεξαμενές με τη χρήση ειδικών συσκευών προς αποφυγή υπερπλήρωσης και διαρροών κατά το βρασμό.
· Αποφυγή διαρροών γάλακτος κατά την αποσύνδεσης αγωγών μεταξύ τους ή της μάνικας που φέρουν.
· Σήμανση των αγωγών για αποφυγή λάθος συνδέσεων που μπορεί να επιφέρουν ανεπιθύμητη ανάμιξη των προϊόντων.
· Αποφυγή διακοπών της παραγωγικής διαδικασίας, για μείωση των διαρροών πρώτης ύλης.
Εγκατάσταση συστημάτων συλλογής υγρών που διαρρέουν ή διασπείρονται στους χώρους εργασίας.
Δεν υπάρχουν διαρροές
· Χρήση γεμιστικών μηχανών ακριβείας του γάλακτος, στο στάδιο της  συσκευασίας, για μείωση των απωλειών.
Χρήση ακροφυσίων (τύπου πιστόλι) στους ελαστικούς σωλήνες, για αυτόματο κλείσιμο της παροχής νερού.
Υπάρχουν βάνες
Εγκατάσταση βαλβίδων διακοπής της παροχής του νερού σε περίπτωση υπερβολικής ροής ή διαρροής.
Εξετάζεται η δυνατότητα εγκατάστασής τους
· Ανίχνευση διαρροών Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών δικτύων, δικτύων ατμού, δικτύων ψύξης και μεταφοράς θερμικής ενέργειας.
· Χημική επεξεργασία του νερού του λέβητα, με σκοπό την μείωση απόθεσης αλάτων, διαβρώσεων των σωληνώσεων.
· Μείωση των απωλειών ατμού κατά μήκος των αγωγών μεταφοράς, από τις διάφορες δικλείδες και από παγίδες ατμού.
· Ελαχιστοποίηση θερμικών απωλειών με θερμομονώσεις των σωληνώσεων μεταφοράς θερμών ρευμάτων.
· Εκτεταμένη μόνωση και τακτική συντήρηση των ψυκτικών εγκαταστάσεων.
· Μείωση θερμικών απωλειών λεβήτων. Πλήρης αξιοποίηση του θερμικού περιεχομένου των καυσίμων.

	Βελτιστοποίηση - τροποποίηση διεργασιών
	· Μείωση απωλειών προϊόντων κατά την παραγωγική διαδικασία με καλύτερο έλεγχο των μεθόδων παραγωγής, π.χ. καταπολέμηση δημιουργίας αφρού γάλακτος κατά το γέμισμα δοχείων με γάλα ή κατά την εισροή αέρα σε ελαττωματικούς αγωγούς ή αντλίες που χρησιμοποιούνται στη μεταφοράς γάλακτος. Αποτελεσματικός έλεγχος μέσω εγκατάστασης αυτοματισμών και on line μετρητών κατά τη παραγωγική διαδικασία.
· Εφαρμογή της βέλτιστης τεχνολογίας – εισαγωγή αυτοματισμών για την πραγματοποίηση των διεργασιών διαχωρισμού στερεών/ υγρών, εξάτμισης/ συμπύκνωσης και παστερίωσης.
· Κατάλληλος σχεδιασμός της παραγωγής, ώστε οι αλλαγές των προϊόντων προς παστερίωση – ομογενοποίηση να συμπίπτουν με τις περιόδου καθαρισμού των μονάδων.
· Χρήση συνεχών (continuous) αντί για διαλείποντος έργου (batch) διεργασιών, ώστε να μειωθούν οι απαιτήσεις σε συχνότητα καθαρισμού των εγκαταστάσεων.
· Αντικατάσταση παστεριωτών διαλείποντος έργου με αντίστοιχους συνεχούς ροής που διαθέτουν εναλλάκτη θερμότητας με πλάκες (PHE).
Εγκατάσταση σύγχρονων παστεριωτών στην παραγωγή βουτύρου (μεγάλου όγκου κατά το δυνατόν), ώστε να παράγονται λιγότερα απόβλητα κρέμας.
Δεν υπάρχει παραγωγή βουτύρου
Χρησιμοποίηση κατάλληλων παγίδων για να δεσμεύονται τα σταγονίδια γάλακτος, κατά την υγροποίηση των ατμών από την συμπύκνωση του γάλακτος.
Δεν υπάρχουν
Αυτοματοποίηση της δοσομέτρησης υλικών και πλήρωσης συσκευασιών, ώστε να μειώνονται οι απώλειες σε πρώτες ύλες και προϊόν.
Εξετάζεται αυτή η δυνατότητα
Βελτιστοποίηση των μηχανημάτων συσκευασίας βουτύρου, ώστε να περιορίζεται η παραγωγή στερεών αποβλήτων συσκευασίας.
Δεν υπάρχει παραγωγή βουτύρου
· Εγκατάσταση μετρητών νερού σε κρίσιμα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας.
· Εγκατάσταση μετρητών και ρυθμιστών παροχής νερού στους κύριους αγωγούς τροφοδοσίας.
Χρήση ρευμάτων αέρα για την ψύξη του νερού.
Δεν πραγματοποιείται
· Αντικατάσταση ψυγείων που λειτουργούν με   CFCs με ψυγεία που χρησιμοποιούν αμμωνία
Η αμμωνία ή το προπάνιο που χρησιμοποιούνται στα συστήματα κλιματισμού θα πρέπει να αντικατασταθούν με τη χρήση κρύου νερού.
· Λειτουργούν με γλυκόλη κα κρύο νερό
Αντικατάσταση των ενεργειακά μη αποδοτικών μηχανημάτων
Είναι υπό διερεύνηση
        Διερεύνηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

	Βελτιστοποίηση συστημάτων καθαρισμού
	· Βελτίωση του προγράμματος παραγωγής, με σκοπό τον περιορισμό των απαιτούμενων καθαρισμών.
· Ελαχιστοποίηση της χρήσης νερού για τον καθαρισμό πατωμάτων και εγκαταστάσεων και χρήση ξηρών μεθόδων καθαρισμού όπου αυτό είναι δυνατό.
· Ελαχιστοποίηση της επαφής του νερού με πρώτες ύλες και προϊόντα κατά τη διάρκεια της διεργασίας καθαρισμού.
· Πλήρης εκκένωση μηχανών και σωληνώσεων πριν από κάθε πλύσιμο.
· Εγκατάσταση αγωγών υπό ελαφρά κλίση ώστε να αποστραγγίζει πληρέστερα το περιεχόμενο τους.
· Πλήρης καθαρισμός των δοχείων και σωληνώσεων γάλακτος με χρήση ειδικών εργαλείων, πριν την πλύση.
Αποφυγή σχηματισμού στερεής επικάλυψης (πουρί) στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων παραγωγής βουτύρου.
Δεν υπάρχει παραγωγή βουτύρου
· Πλήρης καθαρισμός των δεξαμενών επεξεργασίας τυριού από το τυρόγαλο και τα στερεά τυρόμαζας, ανά κύκλο παραγωγής.
· Χρησιμοποίηση περιεκτών συλλογής των στερεών υπολειμμάτων και απομάκρυνση τους πριν την εφαρμογή νερού για την πλύση.
· Επιτόπου καθαρισμός όπου απαιτείται, για να καθαρίζουν ευκολότερα τα υπολείμματα.
· Χρήση χαμηλού κόστους σχαρών, ώστε να μην εισέρχονται τα στερεά υπολείμματα στο ρεύμα των υγρών αποβλήτων.
· Περιορισμός και αυστηρός έλεγχος των χειρονακτικών εργασιών καθαρισμού.
· Εφαρμογή ακροφυσίων στους λαστιχένιους σωλήνες για παροχή νερού υπό πίεση και αυτόματο κλείσιμο.
· Καθαρισμός με αφρό. Έγχυση καθαριστικού αφρού στη προς καθαρισμό επιφάνεια και έκπλυση με νερό.
Χρήση πεπιεσμένου αέρα αντί νερού όπου αυτό είναι δυνατό.
Δεν γίνεται
· Επιλογή των κατάλληλων παραγόντων καθαρισμού και της κατάλληλης ποσότητας.
· Εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένων συστημάτων χημικού καθαρισμού CIP, με παροχή νερού και απορρυπαντικού, για καλύτερο καθαρισμό και μικρότερη κατανάλωση νερού.
· Προσαρμογή του προγράμματος CIP στις ανάγκες της
μονάδας, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας και χημικών ουσιών καθαρισμού.

	Ανακύκλωση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση
	· Ανάκτηση/ επαναχρησιμοποίηση ορού γάλακτος και διαρροών γάλακτος από την παραγωγική διαδικασία.
· Ανάκτηση ξηρού προϊόντος κατά την πλήρωση των συσκευασιών.
· Συλλογή και επαναχρησιμοποίηση του απόνερων τελευταίου κύκλου πλύσης του εξοπλισμού στην πρόπλυση.
Επεξεργασία των πρώτων νερών ξεπλύματος των δεξαμενών απόδαρσης (παραγωγή βουτύρου) και συλλογή των λιπαρών στερεών για περαιτέρω επεξεργασία.
Δεν υπάρχει παραγωγή βουτύρου
Επεξεργασία των πρώτων νερών ξεπλύματος (ενώ είναι ακόμα ζεστά) των μηχανημάτων συσκευασίας και συλλογή των λιπαρών στερεών για περαιτέρω χρήση.
Δεν πραγματοποιείται
Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υγρών χημικών ουσιών καθαρισμού.
Δεν πραγματοποιείται
Επαναχρησιμοποίηση σε άλλες χρήσεις του νερού απόσμησης.
Δεν πραγματοποιείται
· Ανακύκλωση νερών ψύξης σε κλειστό κύκλωμα.
Συλλογή και επαναχρησιμοποίηση του νερού απομάστευσης κλειστών κυκλωμάτων ψύξης σε άλλες χρήσεις εντός της εγκατάστασης.
Δεν απαιτείται
· Επαναχρησιμοποίηση συμπυκνωμάτων ατμών σαν νερά ψύξης ή στην τροφοδοσία του λέβητα.
Συλλογή και επαναχρησιμοποίηση του νερού της στρατσώνας των λεβήτων σε άλλες χρήσεις εντός της εγκατάστασης.
Δεν πραγματοποιείται
· Ανάκτηση θερμότητας των απαερίων των καυστήρων
Προθέρμανση του αέρα της καύσης μέσω ενός εναλλάκτη αέρος αέρος, για εξοικονόμηση του καυσίμου και βελτίωση των συνθηκών καύσης.
Εγκατάσταση ενός εναλλάκτη αέρος νερού εντός της καμινάδας, για την παραγωγή θερμού νερού για τροφοδοσία των λεβήτων.
Ανάκτηση θερμότητας από το θερμό νερό του λέβητα, κατά την αντικατάσταση του νερού αυτού, και επαναχρησιμοποίησή του για την προθέρμανση του φρέσκου νερού τροφοδοσίας του λέβητα.
Ανάκτηση ενέργειας από θερμές εκροές υγρών αποβλήτων. Ανάκτηση θερμότητας του συμπυκνώματος των ατμών.
Υπό μελέτη και διερεύνηση η υλοποίησή τους
· Κάλυψη των αγωγών ζεστού/ κρύου με μονωτικό υλικό.
Ανάκτηση μεθανίου από αναερόβια χώνευση υγρών αποβλήτων υψηλού ρυπαντικού φορτίου, όπου είναι δυνατό, με σκοπό την χρησιμοποίηση του.
· Δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση

	Χρήση αποβλήτων (υγρών και στερεών) σαν χρήσιμες πρώτες ύλες σε άλλες βιομηχανίες. Έρευνα για την πρόληψη της ρύπανσης και την χρήση υποπροϊόντων.
	· Αξιοποίηση τυρογάλακτος και γιαουρτογάλακτος.
· Ανάκτηση των διαλυτών πρωτεϊνών από το τυρόγαλα (αντίστροφη ώσμωση, υπερδιήθηση).
· Αξιοποίηση τυρογάλακτος ως συστατικό ζωοτροφών.
· Αξιοποίηση τυρογάλακτος στην παραγωγή μυζήθρας και ανθότυρου
Αξιοποίηση τυρογάλακτος σαν φυσικό συστατικό σε συμπληρώματα φαγητού, σε υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, σε παιδικές τροφές και σε διαιτητικά προϊόντα.
Περαιτέρω χρησιμοποίηση του βουτυρόγαλου για την παραγωγή άλλων προϊόντων (π.χ. αλοιφές χαμηλές σε λιπαρά).
Συλλογή και προώθηση προς παραγωγή ζωοτροφών των στερεών που διαρρέουν της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. στερεά τυρόμαζας, στερεό απόβλητο που προκαλείται κατά την έναρξη λειτουργίας των παστεριωτών)
Συλλογή των υγρών πρόπλυσης και επιστροφή τους στις φάρμες πρωτογενούς παραγωγής γάλακτος, για πότισμα των ζώων.
Συλλογή λίπους από την προεπεξεργασία των υγρών αποβλήτων και προώθηση του προς παραγωγή ζωοτροφών.
Χρησιμοποίηση επεξεργασμένων ιλύων για την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων. 
Η περίσσεια τυρογάλακτος και ο ορός λακτόζης διατίθενται στην προβλεπόμενη αναερόβια επεξεργασία
Η αφυδατωμένη ιλύς από την λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα διατίθεται σε τρίτους αδειοδοτημένους φορείς προς διαχείριση (πχ κομποστοποίηση)
 

	Τροποποίηση προϊόντος
	Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων για την παραγωγή νέων προϊόντων (π.χ. χρησιμοποίηση τυρογάλακτος για την παραγωγή νέων προϊόντων).
Δεν πραγματοποιείται

	Διαχωρισμός ρευμάτων αποβλήτων
	· Χωριστή συλλογή ορού γάλακτος και αξιοποίηση του (μη ανάμιξη με το ρεύμα των υγρών αποβλήτων).
Χωριστή συλλογή των στερεών από την διήθηση και διαύγαση, ώστε να υποστούν την κατάλληλη διάθεση (μη ανάμιξη με το ρεύμα των υγρών αποβλήτων)
Εγκατάσταση ειδικών δοχείων ή δίσκων για την συλλογή σταγόνων που διαρρέουν ή στερεών υπολειμμάτων που πέφτουν στο πάτωμα.
Δεν υπάρχουν
· Τοποθέτηση παγίδων στερεών σωματιδίων στα σιφώνια του δικτύου υγρών αποβλήτων, ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση του αντίστοιχου ρεύματος των αποβλήτων.
Χωριστή συλλογή αποβλήτων υψηλού και χαμηλού ρυπαντικού φορτίου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης ορισμένων ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. νερά πρόπλυσης).
Διαχωρισμός των θερμών από τα κρύα νερά των απορροών από αυτόματες δικλείδες με αισθητήρες θερμοκρασίας, ώστε να οδηγούνται τα υγρά είτε για διάθεση είτε για ανάκτηση της θερμότητας τους.
Δεν υπάρχουν


	Σωστή επιλογή σχήματος επεξεργασίας αερίων εκ πομπών, ορθός σχεδιασμός, έλεγχος και λειτουργία μονάδων κατεργασίας αερίων εκπομπών
	· Αντικατάσταση ψυκτικών συστημάτων που χρησιμοποιούν CFCs με άλλα που χρησιμοποιούν αμμωνία.
· Έλεγχος, παρακολούθηση και συντήρηση του εξοπλισμού ψύξης.
Εγκατάσταση ηχομονωτικού συστήματος στα τμήματα του εξοπλισμού που προκαλούν θόρυβο, όπως συμπυκνωτές και ξηραντήρες.
Δεν υπάρχουν
Περιορισμός των εκπομπών σωματιδίων σκόνης γάλακτος από τα ξηραντήρια με τη χρήση, κυκλώνων, συστημάτων ξηρών φίλτρων, πλυντρίδων
Δεν υπάρχουν ξηραντήρια
Επιλογή καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. Προτείνεται η χρήση φυσικού αερίου.
Δεν υπάρχει στην περιοχή δίκτυο φυσικού αερίου
· Χρήση καμινάδων ικανοποιητικού ύψους, για ικανοποιητική διασπορά των αερίων εκπομπών από την καύση.
· Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας καυστήρων.
· Σωστή ρύθμιση των καυστήρων και των ακροφυσίων ψεκασμού του καυσίμου.
· Σωστή ρύθμιση της παροχής αέρα.
· Σωστή προετοιμασία του καυσίμου (προθέρμανση του καυσίμου για βελτίωση του ψεκασμού, χρήση πρόσθετων στο καύσιμο για αποφυγή διαβρώσεων, αποθέσεων και για τη βελτίωση της καύσης).
· Πραγματοποίηση μετρήσεων της ποιότητας καύσης.
Ο έλεγχος των οσμών με εξαερισμό ή πλυντρίδες, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Δεν απαιτείται

	Σωστή επιλογή σχήματος επεξεργασίας	υγρών αποβλήτων, ορθός σχεδιασμός, έλεγχος και λειτουργία μονάδων κατεργασίας υγρών αποβλήτων
	· Έλεγχος ποιοτικός και ποσοτικός των υγρών αποβλήτων με μετρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και τήρηση αρχείου.
· Επιλογή κατάλληλου σχήματος επεξεργασίας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της μονάδας, την τυχόν ανακύκλωση που εφαρμόζει, τις τοπικές ιδιαιτερότητες και όρια):
· Συστήματα προεπεξεργασίας ή πρωτογενούς επεξεργασίας:
· Δεξαμενές εξισορρόπησης / ομογενοποίησης Εξουδετέρωση / ρύθμιση pH
Δεν απαιτείται
· Μηχανικός καθαρισμός/ εσχάρωση και λεπτό κοσκίνισμα (περιστροφικά κόσκινα),
Λιποσυλλογή και εξαφρισμό
Δεν εφαρμόζεται
Επίπλευση (DAF)
Δεν εφαρμόζεται
Αμμοσυλλογή
Δεν απαιτείται
· Συστήματα βιολογικής επεξεργασίας
· Αερόβια Συστήματα
· Αντιδραστήρες Ενεργού Ιλύος
Βιολογικά Φίλτρα (χαλικοδιυλιστήρια και βιολογικοί πύργοι), βιολογικός δίσκος
Δεν υπάρχουν
· Αναερόβια Συστήματα
Δεξαμενές (λίμνες) σταθεροποίησης (δεξαμενές σταθεροποίησης και οξείδωσης, αεριζόμενες δεξαμενές)
Συστήματα χημικής επεξεργασίας
Δεν απαιτούνται
· Απολύμανση με Χλώριο Συστήματα φυσικής επεξεργασίας Φίλτρα άμμου.
Συστήματα επεξεργασίας/ διάθεσης στο έδαφος, όπου είναι διαθέσιμες μεγάλες εκτάσεις γης (για ημιεπεξεργασμένα απόβλητα.
Δεν προβλέπονται

	Σωστή επιλογή σχήματος επεξεργασίας	στερεών αποβλήτων, ορθός σχεδιασμός, έλεγχος και λειτουργία μονάδων κατεργασίας στερεών αποβλήτων
	· Διάθεση στερεών διαύγασης (φυγοκέντρισης) γάλακτος στα στερεά και όχι στα υγρά απόβλητα
· Επιλογή κατάλληλου συστήματος επεξεργασίας ιλύος ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της:
· Πάχυνση
· Σταθεροποίηση
· Αφυδάτωση με φιλτρόπρεσσα ή σε κλίνες ξήρανσης
· Ασφαλής διάθεση της επεξεργασμένης λάσπης και των μη αξιοποιήσιμων στερεών σε χώρο διάθεσης απορριμμάτων (υγειονομική ταφή)
· Πάχυνση-σταθεροποίηση-αφυδάτωση με φιλτρόπρεσσα
· Διάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής
· Διερεύνηση της πιθανής χρήσης της ιλύος για την παραγωγή βιοαερίου (αναερόβια χώνευση)
· Χωριστή συλλογή στερεών αποβλήτων παρόμοιας
σύστασης με τα αστικά απορρίμματα








































[image: ]
	Για την ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε.











	Λάτσινος Ι.
                                                                                                      Μηχανολόγος Μηχανικός
                                                                                                       Τμήμα Περιβάλλοντος
ΜΕΣΗ ΗΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝΙΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	450	928.75	925.81	842.44	1052.6500000000001	1193.83	1097.21	1172.58	1159.5999999999999	953	1008.15	1102.29	


ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΑΖΟΥΤ
Σειρά 1	
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝΙΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	297.11799999999999	949.37099999999998	13851.576999999999	82239.159	20092.168000000001	1555.607	0	19689.341	9096.1309999999994	1241.8589999999999	174.673	298.08	Στήλη1	
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝΙΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	Στήλη2	
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝΙΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ LNG (kg)	
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝΙΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	92937.661999999997	105469.546	133119.247	89561.497000000003	161264.43900000001	130783.031	120287.71799999999	98936.035999999993	91639.933000000005	86267.745999999999	87338.313999999998	93473.544999999998	


ΜΕΣΗ ΗΜΗΡΗΣΙΑ ΕΚΡΟΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝΙΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	405	835.875	833.22899999999993	758.19600000000003	947.3850000000001	1074.4469999999999	987.48900000000003	1055.3219999999999	1043.6399999999999	857.7	907.33500000000004	992.06100000000004	
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