ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΛΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΥΠΩΝ (Ε ΜΕΜΡ-Ε PRTR)

Ετήσιες εκλύσεις και μεταφορές 
ρύπων και αποβλήτων

Έντυπο 2025 (για το έτος αναφοράς 2024)

Διαβάστε προσεκτικά το έντυπο  πριν τη συμπλήρωση του.

  

Το έντυπο εκδίδεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τις ετήσιες  εκλύσεις (οποιεσδήποτε εκπομπές ρύπων στο περιβάλλον βλ. Κανονισμό),  και μεταφορές συγκεκριμένων ρύπων και αποβλήτων στο περιβάλλον από ορισμένες δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του  ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρ. 101111/17-2-2009,εάν στην/στις εγκαταστάσεις της μονάδα σας λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες που ανήκουν στο παράρτημα Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ, θα πρέπει να δηλώνετε  στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τις εκλύσεις και μεταφορές των ρύπων και αποβλήτων του προηγούμενου έτους, από όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα, σε ετήσια βάση και μέχρι τέλος Μαρτίου του επομένου έτους.
Ειδικά για το έτος αναφοράς 2007 θα αποστείλουν τα στοιχεία για τις εκλύσεις  και τα απόβλητά  τους   μέχρι την 31η  Μαρτίου   2009, ενώ για το έτος  αναφοράς 2008 θα αποστείλουν τα στοιχεία για τις εκλύσεις  και τα απόβλητά  τους για το έτος αναφοράς 2008, μέχρι την  31η  Μαΐου 2009. Για την έκθεση χρησιμοποιείται  το παρόν έντυπο, για κάθε  έτος χωριστά. Από το 2010 και για τα επόμενα έτη,  μέχρι  την 31η Μαρτίου κάθε έτους,  οι φορείς εκμετάλλευσης των υπόχρεων μονάδων  θα αποστέλλουν τις εκθέσεις τους με τις ποσότητες των εκλύσεων και αποβλήτων του περασμένου έτους. 
Επισημαίνεται ότι  εφεξής , στο έντυπο  θα πρέπει να αναφέρονται και τα στερεά απόβλητα , ενώ  οι  προς αναφορά ρύποι    έχουν αυξηθεί  σε σχέση  με αυτούς της απογραφής EPER.
Εφ’ όσον οι συνολικές ποσότητες των εκλύσεων ή μεταφορών των ρύπων και αποβλήτων από την μονάδα σας, υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια που αναφέρονται στο παράρτημα II του Κανονισμού, θα πρέπει να αναφερθούν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην Κοινότητα (Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων ) με την ένδειξη της μονάδας από την οποία προέρχονται.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Οδηγό για τη συμπλήρωση και υποβολή του Εντύπου Αναφοράς Ρύπων, στο πλαίσιο Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ, καθώς και στο κατευθυντήριο έγγραφο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ που έχει εκδώσει η Κοινότητα. Τόσο ο Οδηγός όσο και το κατευθυντήριο έγγραφο είναι διαθέσιμα από την υπηρεσία μας και την ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.minenv.gr/4/41/g4106.html .

Συμπλήρωση του παρόντος εντύπου

Το παρόν έντυπο αποτελείται από επτά μέρη:

Μέρος 1ο: Ταυτότητα απογραφόμενης μονάδας 

Μέρος 20: Οδηγίες και αναγραφή δραστηριοτήτων  της μονάδας σας που εντάσσονται στο παράρτημα  Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ
Μέρος 3ο: Εκλύσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα  

Μέρος 4ο: Εκλύσεις σε επιφανειακά ύδατα  

Μέρος 5ο: Εκλύσεις στο έδαφος  

Μέρος 6ο: Μεταφορές ρύπων σε λύματα ( υγρά απόβλητα) εκτός των ορίων της μονάδας 

Μέρος 7ο: Μεταφορές αποβλήτων εκτός των ορίων της μονάδας
Όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση, υπογράψτε το έντυπο .
1ο Μέρος: Ταυτότητα απογραφόμενης μονάδας 

	Α
	Γενικά στοιχεία Εγκατάστασης

	1
	Αρθμός Μητρώου Εγκατάστασης
(συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)
	

	2
	Ονομασία Μητρικής Εταιρίας

	
	Ελληνική γραφή
	ANTIPOLLUTION MON. A.E.

	
	Λατινική γραφή
	ANTIPOLLUTION SMSSA

	3
	Ονομασία Μονάδας
 

	
	Ελληνική γραφή 
	ANTIPOLLUTION MON. A.E., ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

	
	Λατινική γραφή 
	ANTIPOLLUTION SMSSA

	4
	Διεύθυνση  Μονάδας

	
	Οδός
	ΘΕΣΗ ΛΑΚKΟ ΚΑΤΣΑΡΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
	Αριθμός
	

	
	Τ.Κ.
	19300
	Δήμος
	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

	
	Τοπωνύμιο
(προαιρετικό)
	ΛΑΚΟ ΚΑΤΣΑΡΗ
	Νομός
	ΑΤΤΙΚΗΣ

	5
	Γεωγραφικές Συντεταγμένες   * (ΕΓΣΑ ’87)

	
	Χ
	467.145,09
	Υ
	4.213.868,89

	6
	Λεκάνη απορροής   *
	        


	Β.
	Ταξινόμηση μονάδας


	7
	Κωδικός NACE (της κύριας οικονομικής  * δραστηριότητας)
	38.32, 38.21

	8
	Κωδικός ΣΤΑΚΟΔ (4 ψηφία) (ΕΣΥΕ)*
παράδειγμα: 050.2 (Ιχθυοκαλλιέργεια)
	3832 / 3821

	9
	Κύρια οικονομική δραστηριότητα  
	ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


	Γ.
	Στοιχεία επικοινωνίας

	10
	Υπεύθυνος επικοινωνίας
	Λύδια Περάκη

	11
	Θέση στον φορέα
	QHSE Compliance Manager

	12
	Τηλέφωνο
	2104292426
	13
Fax
	210 4292710

	14
	E–mail
	lperaki@antipollution.com


	Δ.
	Στοιχεία  Λειτουργίας

	15
	Φορέας έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ΤΜΗΜΑ Α

	16
	Όγκος παραγωγής κατά το έτος αναφοράς
	48962,25

	17
	Αριθμός εγκαταστάσεων εντός της μονάδας
	1

	18
	Αριθμός ωρών λειτουργίας ανά έτος
	3600

	19
	Αριθμός απασχολούμενων
	20

	20
	Πεδίο ελεύθερου κειμένου

	


* (σε περίπτωση που  δεν αναφερθούν, θα συμπληρωθούν  από  την υπηρεσία)
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε για την ορθότητα της συμπλήρωσης όλων των στοιχείων του παρόντος εντύπου και υπογράψτε.

	Υπογραφή
	

	Όνομα
	ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΑΚΗ

	Θέση
	QHSE COMPLIANCE MANAGER


2ο Μέρος: Οδηγίες
Αναγνώριση της δραστηριότητας εάν ανήκει σε αυτές οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ.
Η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα σε μία μονάδα. Η μονάδα υπάγεται σε ένα φορέα εκμετάλλευσης και μπορεί να έχει μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις στην ίδια τοποθεσία. Το παράρτημα Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ αναφέρει τις δραστηριότητες που εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (Ε-ΜΕΜΡ). Οι εκπομπές δραστηριοτήτων της μονάδας  που δεν εντάσσονται στο παράρτημα Ι του  Κανονισμού , μπορούν να αναγράφονται προαιρετικά και να συνυπολογίζονται. 

Δραστηριότητες του παραρτήματος Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ

Συμπληρώστε τις δραστηριότητες της μονάδας καθώς και τους αντίστοιχους αριθμούς κατά E PRTR (παράρτημα Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ), αριθμούς κατά IPPC (παράρτημα II του άρθρου 5 της ΚΥΑ υπ' αριθμ.  15393/2332/2002) και τους κωδικούς NACE, στο 2ο μέρος του εντύπου, συμβουλευόμενοι τον Οδηγό για τη συμπλήρωση και υποβολή του Εντύπου Αναφοράς Ρύπων στο πλαίσιο του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (E PRTR) καθώς και το Κατευθυντήριο Έγγραφο για την εφαρμογή του, που έχει εκδώσει η Κοινότητα. Εάν δεν μπορείτε να συμπληρώσετε τους κωδικούς, αυτοί και οι επεξηγήσεις τους θα συμπληρωθούν από την υπηρεσία . . 

Σημειώνεται, ότι στα στοιχεία θα γίνει έλεγχος και εάν οι τιμές των ρύπων υπερβαίνουν τα όρια εκπομπής  θα δοθούν στην Κοινότητα, μετά από συνεννόηση με τους φορείς εκμετάλλευσης. 

Σε περίπτωση που δεν αποστείλετε τις ποσότητες των εκλύσεων / μεταφορών των ρύπων της μονάδας σας (η οποία εντάσσεται στο παράρτημα Ι  του άρθρου 5 του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ ), αυτές θα υπολογισθούν από την υπηρεσία ,με βάση τα στοιχεία που  διαθέτει.
	2o Μέρος: Δραστηριότητες της/των εγκαταστάσεων της μονάδας σας

	Α/α
	Ονομασία Δραστηριότητας που εντάσσεται στη μονάδα

Δραστηριότητα 1 (κύρια δραστηριότητα)

	Αριθμός κατά PRTR 
	Αριθμός κατά IPPC
	Κωδικός NACE

	1
	ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
	5.c
	
	38.32, 38.21, 52.10.19

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(χρησιμοποιείστε αντίγραφο  της  σελίδας, για περισσότερες δραστηριότητες)

	3ο Μέρος: Εκλύσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα  


Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Οδηγό για τη συμπλήρωση και υποβολή του Εντύπου Αναφοράς Ρύπων στο πλαίσιο του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ για την σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (ΜΕΜΡ), καθώς και στο κατευθυντήριο έγγραφο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ που έχει εκδώσει η Κοινότητα, για περισσότερες πληροφορίες.  

	Ρύπος
	Περιγραφή και ταυτοποίηση
	Εκλυόμενη ποσότητα (kg/έτος)
	Μ/Υ/Ε

	Μέθοδος

	
	
	Συνολικά

	τυχαίες εκλύσεις
	
	

	CH4
	Συνολική μάζα του μεθανίου
	
	
	
	

	CO
	Συνολική μάζα του μονοξειδίου του άνθρακα
	
	
	
	

	CO2
	Συνολική μάζα του διοξειδίου του άνθρακα
	
	
	
	

	HFCs


	Συνολική μάζα υδροφθορανθράκων: άθροισμα HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
	
	
	
	

	N2O
	Συνολική μάζα του υποξειδίου του αζώτου
	
	
	
	

	NH3
	Συνολική μάζα της αμμωνίας
	
	
	
	

	NMVOC
	Συνολική μάζα των πτητικών οργανικών ενώσεων, εκτός του μεθανίου
	
	
	
	

	NOx/NO2
	Συνολική μάζα μονοξειδίου του αζώτου και διοξειδίου του αζώτου, εκφρασμένη ως διοξείδιο του αζώτου
	
	
	
	

	PFCs

	Συνολική μάζα των υπερφθορανθράκων: άθροισμα των CF4, C2F6, C3F8, C4F10,         c-C4F8, C5F12, C6F14.
	
	
	
	

	SF6
	Συνολική μάζα του εξαφθοριούχου θείου
	
	
	
	

	SOx/SO2
	Συνολική μάζα διοξειδίου του θείου και τριοξειδίου του θείου, εκφρασμένη ως διοξείδιο του θείου
	
	
	
	

	HCFCs

	Συνολική μάζα των

Υδροχλωροφθορανθράκων: άθροισμα CF4, C2F6, C3F8, C4F10,         c-C4F8, C5F12, C6F14.
	
	
	
	

	CFCs
	Συνολική μάζα των χλωροφθορανθράκων:
άθροισμα CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
	
	
	
	

	Αλόνες


	Συνολική μάζα των αλονών: άθροισμα CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
	
	
	
	

	As και ενώσεις του
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του αρσενικού, εκφρασμένο ως στοιχειακό αρσενικό
	
	
	
	

	Cd και ενώσεις του
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του καδμίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό κάδμιο
	
	
	
	

	Cr και ενώσεις του
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του χρωμίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό χρώμιο
	
	
	
	

	Cu και ενώσεις του
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του χαλκού, εκφρασμένο ως στοιχειακός χαλκός
	
	
	
	

	Hg και ενώσεις του
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του υδραργύρου, εκφρασμένο ως στοιχειακός υδράργυρος
	
	
	
	

	Ni και ενώσεις του
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του νικελίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό νικέλιο
	
	
	
	

	Pb και ενώσεις του
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του μολύβδου, εκφρασμένο ως στοιχειακός μόλυβδος
	
	
	
	

	Zn και ενώσεις του
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του ψευδαργύρου, εκφρασμένο ως στοιχειακός ψευδάργυρος
	
	
	
	

	Aldrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Chlordane
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Chlordecone
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	DDT
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	1,2-Διχλωροαιθάνιο (EDC)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Διχλωρομεθάνιο (DCM)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Dieldrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Endrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Heptachlor
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Hexachlorobenzene (HCB)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	1,2,3,4,5,6-εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Lindane
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Mirex
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	PCDD+PCDF (διοξίνες+φουράνια)
	Συνολικά ως τοξικά ισοδύναμα (Teq) 

	
	
	
	

	Πενταχλωροβενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Πενταχλωροφαινόλη (PCP)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Πολυχλωριομένα διφενύλια (PCBs)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Τετραχλωροαιθυλένιο PER
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Τετραχλωρομεθάνιο (TCM)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Τριχλωροβενζόλια (TCBs)
	Συνολική μάζα όλων των ισομερών
	
	
	
	

	1,1,1-τριχλωροαιθάνιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	1,1,2,2-Τετραχλωροαιθάνιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Τριχλωροαιθυλένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Τριχλωρομεθάνιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Toxaphene
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Βινυλοχλωρίδιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Ανθρακένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Βενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Αιθυλενοξείδιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Ναφθαλίνη
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	PAHs

	Συνολική μάζα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων. Πρέπει να μετρούνται ως βενζο(α)πυρένιο (50-32-8), βενζο(β)φθορανθένιο (205-99-2), βενζο(k)φθορανθένιο (207-08-9), ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο (193-39-5)
[από τον Κανονισμό 2004/850/ΕΚ για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 5)].
	
	
	
	

	Χλώριο και ανόργανες ενώσεις
	Σύνολο ανόργανων ενώσεων του χλωρίου, εκφρασμένο ως HCl
	
	
	
	

	Αμίαντος
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Φθόριο και ανόργανες ενώσεις
	Σύνολο ανόργανων ενώσεων του φθορίου, εκφρασμένο ως HF
	
	
	
	

	HCN
	Συνολική μάζα υδροκυανίου
	
	
	
	

	PM10
	Συνολική μάζα των σωματιδίων με ελάχιστη διάμετρο μικρότερη από 10 μm 6
	100 kg/έτος
	
	Υ (Calculated)
	EN 13284-1:2017 / ISO 9096:2017 + Flow & operating hours

	Εξαβρωμοδιφαινύλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	


	4ο Μέρος: Εκλύσεις σε επιφανειακά ύδατα 


Παρακαλούμε απευθυνθείτε στις οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες. 

	Ρύπος
	Περιγραφή και ταυτοποίηση
	Εκλυόμενη ποσότητα (kg/έτος)
	Μ/Υ/Ε

	Μέθοδος

	
	
	Μέσο

(Π, Χ, Θ, Λ)
	Συνολικά

	τυχαίες εκλύσεις
	
	

	Ολικό άζωτο
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως άζωτο
	
	
	
	
	

	Ολικός φώσφορος
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως φώσφορος
	
	
	
	
	

	As και παράγωγα
	Σύνολο οργανικών και ανόργανων ενώσεων του αρσενικού, εκφρασμένο ως στοιχειακό αρσενικό
	
	
	
	
	

	Cd και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του καδμίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό κάδμιο
	
	
	
	
	

	Cr και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του χρωμίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό χρώμιο
	
	
	
	
	

	Cu και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του χαλκού, εκφρασμένο ως στοιχειακός χαλκός
	
	
	
	
	

	Hg και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του υδραργύρου, εκφρασμένο ως στοιχειακός υδράργυρος
	
	
	
	
	

	Ni και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του νικελίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό νικέλιο
	
	
	
	
	

	Pb και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του μολύβδου, εκφρασμένο ως στοιχειακός μόλυβδος
	
	
	
	
	

	Zn και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του ψευδαργύρου, εκφρασμένο ως στοιχειακός ψευδάργυρος
	
	
	
	
	

	Alachlor
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Aldrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Ατραζίνη
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Chlordane
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Chlordecone
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Chlorfenvinphos
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Χλωροαλκάνια

(C10-C13)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Chlorpyrifos
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	DDT
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	1,2-Διχλωροαιθάνιο (DCE)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Διχλωρομεθάνιο (DCM)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Dieldrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Diuron
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Endosulphan
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Endrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Αλογονωμένες οργανικές ενώσεις

(ως ΑΟΧ)
	Οι αλογονωμένες οργανικές ενώσεις που μπορούν να απορροφηθούν για την ενεργοποίηση του άνθρακα, εκφρασμένες ως χλωριούχος ένωση
	
	
	
	
	

	Heptachlor
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Hexachlorobenzene (HCB)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Εξαχλωροβουταδιένιο (HCBD)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	1,2,3,4,5,6,-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Lindane
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Mirex
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	PCDD+PCDF (διοξίνες+φουράνια)
	Συνολικά ως τοξικά ισοδύναμα (Teq) 

	
	
	
	
	

	Πενταχλωροβενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Πενταχλωροφαινόλη (PCP)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Πολυχλωριομένα διφενύλια (PCBs)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Simazine
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Τετραχλωροαιθυλένιο (PER)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Τετραχλωρομεθάνιο (TCM)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Τριχλωροβενζόλια (TCBs)
	Συνολική μάζα όλων των ισομερών
	
	
	
	
	

	Τριχλωροαιθυλένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Τριχλωρομεθάνιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Toxaphene
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Βινυλοχλωρίδιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Ανθρακένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Βενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Βρωμιούχοι διφαινυλαιθέρες (PBDE)
	Συνολική μάζα των

βρωμιούχων διφαινυλαιθέρων: πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας,  οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας, δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας
	
	
	
	
	

	NP / NPEs
	Συνολική μάζα εννεανυλικής φαινόλης και αιθοξυλικών αλάτων εννεανυλικής φαινόλης
	
	
	
	
	

	Αιθυλικό βενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Αιθυλενοξείδιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Isoproturon
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Ναφθαλίνη
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Οργανοκασσιτερικές ενώσεις
	Συνολική μάζα εκφρασμένη ως κασσίτερος
	
	
	
	
	

	Di-(2-ethyl hexyl)
phthalate (DEHP)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Φαινόλες
	Συνολική μάζα φαινόλης και φαινολών που έχουν αντικατασταθεί, εκφρασμένη ως άνθρακας
	
	
	
	
	

	PAHs

	Συνολική μάζα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων. Πρέπει να μετρούνται ως βενζο(α)πυρένιο (50-32-8), βενζο(β)φθορανθένιο

(205-99-2), βενζο(k)φθορανθένιο (207-08-9), ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο (193-39-5) [από τον Κανονισμό 2004/850/ΕΚ για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 5)].
	
	
	
	
	

	Τολουόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Τριβουτυλικός κασσίτερος και ενώσεις του
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως τριβουτυλικός κασσίτερος
	
	
	
	
	

	Τριφαινυλικός κασσίτερος και ενώσεις του
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως τριφαινυλικός κασσίτερος
	
	
	
	
	

	Ολικός οργανικός

άνθρακας (TOC)
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως άνθρακας ή COD/3
	
	
	
	
	

	Trifluralin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Ξυλόλια
	Συνολική μάζα ξυλολίων: ορθο-ξυλόλιο, μετα-ξυλόλιο, παρα-ξυλόλιο)
	
	
	
	
	

	Χλωριούχες ενώσεις
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως ολικό χλώριο
	
	
	
	
	

	Αμίαντος
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Κυανιούχα
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως ολικό κυάνιο
	
	
	
	
	

	Φθοριούχα
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως ολικό φθόριο
	
	
	
	
	

	Οκτυλοφαινόλες και αιθοξυλικά άλατα οκτυλοφαινόλης
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Φλουορανθένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Isodrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Εξαβρωμοδιφαινύλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Βενζο(g,h,t)περυλένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	


	5o Μέρος: Εκλύσεις στο έδαφος 


Παρακαλούμε απευθυνθείτε στις οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες.
	Ρύπος
	Περιγραφή και ταυτοποίηση
	Εκλυόμενη ποσότητα (kg/έτος)
	Μ/Υ/Ε

	Μέθοδος

	
	
	Συνολικά

	τυχαίες εκλύσεις
	
	

	Ολικό άζωτο
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως άζωτο
	
	
	
	

	Ολικός φώσφορος
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως φώσφορος
	
	
	
	

	As και παράγωγα
	Σύνολο οργανικών και ανόργανων ενώσεων του αρσενικού, εκφρασμένο ως στοιχειακό αρσενικό
	
	
	
	

	Cd και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του καδμίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό κάδμιο
	
	
	
	

	Cr και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του χρωμίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό χρώμιο
	
	
	
	

	Cu και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του χαλκού, εκφρασμένο ως στοιχειακός χαλκός
	
	
	
	

	Hg και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του υδραργύρου, εκφρασμένο ως στοιχειακός υδράργυρος
	
	
	
	

	Ni και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του νικελίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό νικέλιο
	
	
	
	

	Pb και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του μολύβδου, εκφρασμένο ως στοιχειακός μόλυβδος
	
	
	
	

	Zn και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του ψευδαργύρου, εκφρασμένο ως στοιχειακός ψευδάργυρος
	
	
	
	

	Alachlor
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Aldrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Ατραζίνη
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Chlordane
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Chlordecone
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Chlorfenvinphos
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Χλωροαλκάνια 

(C10-C13)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Chlorpyrifos
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	DDT
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	1,2-Διχλωροαιθάνιο (DCE)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Διχλωρομεθάνιο (DCM)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Dieldrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Diuron
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Endosulphan
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Endrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Αλογονωμένες οργανικές ενώσεις 

(ως ΑΟΧ)
	Οι αλογονωμένες οργανικές ενώσεις που μπορούν να απορροφηθούν για την ενεργοποίηση του άνθρακα, εκφρασμένες ως χλωριούχος ένωση
	
	
	
	

	Heptachlor
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Hexachlorobenzene (HCB)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Εξαχλωροβουταδιένιο (HCBD)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	1,2,3,4,5,6,-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Lindane
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Mirex
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	PCDD+PCDF (διοξίνες+φουράνια)
	Συνολικά ως τοξικά ισοδύναμα (Teq)

	
	
	
	

	Πενταχλωροβενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Πενταχλωροφαινόλη (PCP)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Πολυχλωριομένα διφενύλια (PCBs)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Simazine
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Toxaphene
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Βινυλοχλωρίδιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Ανθρακένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Βενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Βρωμιούχοι διφαινυλαιθέρες (PBDE)
	Συνολική μάζα των

βρωμιούχων διφαινυλαιθέρων: πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας,  οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας, δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας
	
	
	
	

	NP / NPEs
	Συνολική μάζα εννεανυλικής φαινόλης και αιθοξυλικών αλάτων εννεανυλικής φαινόλης
	
	
	
	

	Αιθυλικό βενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Αιθυλενοξείδιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Isoproturon
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Ναφθαλίνη
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Οργανοκασσιτερικές ενώσεις
	Συνολική μάζα εκφρασμένη ως κασσίτερος
	
	
	
	

	Di-(2-ethyl hexyl)
phthalate (DEHP)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Φαινόλες
	Συνολική μάζα φαινόλης και φαινολών που έχουν αντικατασταθεί, εκφρασμένη ως άνθρακας
	
	
	
	

	PAHs

	Συνολική μάζα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων. Πρέπει να μετρούνται ως βενζο(α)πυρένιο (50-32-8), βενζο(β)φθορανθένιο 

(205-99-2), βενζο(k)φθορανθένιο (207-08-9), 

ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο (193-39-5) 
[από τον Κανονισμό 2004/850/ΕΚ για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 5)].
	
	
	
	

	Τολουόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Τριβουτυλικός κασσίτερος και ενώσεις του
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως τριβουτυλικός κασσίτερος
	
	
	
	

	Τριφαινυλικός κασσίτερος και ενώσεις του
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως τριφαινυλικός κασσίτερος
	
	
	
	

	Trifluralin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Ξυλόλια
	Συνολική μάζα ξυλολίων: ορθο-ξυλόλιο, μετα-ξυλόλιο, παρα-ξυλόλιο)
	
	
	
	

	Χλωριούχες ενώσεις
	Συνολική μάζα, εκφρασμένεη ως ολικό χλώριο
	
	
	
	

	Αμίαντος
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Κυανιούχα
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως ολικό κυάνιο
	
	
	
	

	Φθοριούχα
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως ολικό φθόριο
	
	
	
	

	Εξαβρωμοδιφαινύλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	


	6ο Μέρος:  Μεταφορές ρύπων σε λύματα (υγρά απόβλητα)  εκτός των ορίων της μονάδας 


Παρακαλούμε απευθυνθείτε στις οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες.
	Ρύπος
	Περιγραφή και ταυτοποίηση
	Μεταφερόμενη ποσότητα 
σε λύματα (kg/έτος)
	Μ/Υ/Ε

	Μέθοδος

	Ολικό άζωτο
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως άζωτο
	
	
	

	Ολικός φώσφορος
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως φώσφορος
	
	
	

	As και παράγωγα
	Σύνολο οργανικών και ανόργανων ενώσεων του αρσενικού, εκφρασμένο ως στοιχειακό αρσενικό
	
	
	

	Cd και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του καδμίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό κάδμιο
	
	
	

	Cr και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του χρωμίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό χρώμιο
	
	
	

	Cu και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του χαλκού, εκφρασμένο ως στοιχειακός χαλκός
	
	
	

	Hg και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του υδραργύρου, εκφρασμένο ως στοιχειακός υδράργυρος
	
	
	

	Ni και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του νικελίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό νικέλιο
	
	
	

	Pb και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του μολύβδου, εκφρασμένο ως στοιχειακός μόλυβδος
	
	
	

	Zn και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του ψευδαργύρου, εκφρασμένο ως στοιχειακός ψευδάργυρος
	
	
	

	Alachlor
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Aldrin
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Ατραζίνη
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Chlordane
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Chlordecone
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Chlorfenvinphos
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Χλωροαλκάνια

(C10-C13)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Chlorpyrifos
	Συνολική μάζα
	
	
	

	DDT
	Συνολική μάζα
	
	
	

	1,2-Διχλωροαιθάνιο (DCE)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Διχλωρομεθάνιο (DCM)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Dieldrin
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Diuron
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Endosulphan
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Endrin
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Αλογονωμένες οργανικές ενώσεις (ως ΑΟΧ)
	Οι αλογονωμένες οργανικές ενώσεις που μπορούν να απορροφηθούν για την ενεργοποίηση του άνθρακα, εκφρασμένες ως χλωριούχος ένωση
	
	
	

	Heptachlor
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Hexachlorobenzene (HCB)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Εξαχλωροβουταδιένιο (HCBD)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	1,2,3,4,5,6,-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Lindane
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Mirex
	Συνολική μάζα
	
	
	

	PCDD+PCDF (διοξίνες+φουράνια)
	Συνολικά ως τοξικά ισοδύναμα (Teq) 

	
	
	

	Πενταχλωροβενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Πενταχλωροφαινόλη (PCP)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Πολυχλωριομένα διφενύλια (PCBs)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Simazine
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Τετραχλωροαιθυλένιο (PER)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Τετραχλωρομεθάνιο (TCM)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Τριχλωροβενζόλια (TCBs)
	Συνολική μάζα όλων των ισομερών
	
	
	

	Τριχλωροαιθυλένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Τριχλωρομεθάνιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Toxaphene
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Βινυλοχλωρίδιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Ανθρακένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Βενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Βρωμιούχοι διφαινυλαιθέρες (PBDE)
	Συνολική μάζα των

βρωμιούχων διφαινυλαιθέρων: πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας,  οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας, δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας
	
	
	

	NP / NPEs
	Συνολική μάζα εννεανυλικής φαινόλης και αιθοξυλικών αλάτων εννεανυλικής φαινόλης
	
	
	

	Αιθυλικό βενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Αιθυλενοξείδιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Isoproturon
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Ναφθαλίνη
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Οργανοκασσιτερικές ενώσεις
	Συνολική μάζα εκφρασμένη ως κασσίτερος
	
	
	

	Di-(2-ethyl hexyl)
phthalate (DEHP)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Φαινόλες
	Συνολική μάζα φαινόλης και φαινολών που έχουν αντικατασταθεί, εκφρασμένη ως άνθρακας
	
	
	

	PAHs

	Συνολική μάζα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων. Πρέπει να μετρούνται ως βενζο(α)πυρένιο (50-32-8), βενζο(β)φθορανθένιο

(205-99-2), βενζο(k)φθορανθένιο (207-08-9), ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο (193-39-5) 
[από τον Κανονισμό 2004/850/ΕΚ για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 5)].
	
	
	

	Τολουόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Τριβουτυλικός κασσίτερος και ενώσεις του
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως τριβουτυλικός κασσίτερος
	
	
	

	Τριφαινυλικός κασσίτερος και ενώσεις του
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως τριφαινυλικός κασσίτερος
	
	
	

	Ολικός οργανικός

άνθρακας (TOC)
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως άνθρακας ή COD/3
	
	
	

	Trifluralin
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Ξυλόλια
	Συνολική μάζα ξυλολίων: ορθο-ξυλόλιο, μετα-ξυλόλιο, παρα-ξυλόλιο)
	
	
	

	Χλωριούχες ενώσεις
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως ολικό χλώριο
	
	
	

	Αμίαντος
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Κυανιούχα
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως ολικό κυάνιο
	
	
	

	Φθοριούχα
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως ολικό φθόριο
	
	
	

	Οκτυλοφαινόλες και αιθοξυλικά άλατα οκτυλοφαινόλης
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Φλουορανθένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Isodrin
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Εξαβρωμοδιφαινύλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Βενζο(g,h,t)περυλένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	


	7ο Μέρος:  Μεταφορές αποβλήτων εκτός των ορίων της μονάδας 


Παρακαλούμε απευθυνθείτε στις οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες.  Χρησιμοποιείστε περισσότερες σελίδες αν χρειασθεί.
	ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

	Εντός ή  Εκτός  Ελλάδος
 
	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Ε)

	Κωδικοί Ευρωπαϊκού  Καταλόγου  Αποβλήτων  και/ή κωδικοί  επικινδύνων αποβλήτων
	Μεταφερόμενη ποσότητα (t/έτος)
	Μ/Υ/Ε

	Μέθοδος
	Εργασία επεξεργασίας αποβλήτων (Α/Δ)

	Όνομα ανακτώντος / διαθέτη
	Διεύθυνση ανακτώντος / διαθέτη
	Διεύθυνση πραγματικού χώρου ανάκτησης / διάθεσης

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 10
	7.851,06
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ
	Μηλάκι, 345 00, Εύβοια 
	Μηλάκι, 345 00, Εύβοια 

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 04
	6,98
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	PlastiKO ΕΠΕ Corinth
	ΒΙ.ΠΕ., 201 31 Κόρινθος, Κορινθίας 
	 ΒΙ.ΠΕ., 201 31 Κόρινθος, Κορινθίας

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 02
	63,85
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ECORESET A.E. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 19300, Αττική
	Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 19300, Αττική

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 12
	1.075,55
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ - ΚΔΑΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
	1ο χλμ Σχηματαρίου‑Χαλκίδας, Σχηματάρι 320 09, Βοιωτία
	1ο χλμ Σχηματαρίου‑Χαλκίδας, Σχηματάρι 320 09, Βοιωτία

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 07
	123,83
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ- ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
	Θέση Σκαλιστήρι, Ασπρόπυργος 19300, Αττική
	Θέση Σκαλιστήρι, Ασπρόπυργος 19300, Αττική

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 05
	305,38
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ- ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
	Θέση Σκαλιστήρι, Ασπρόπυργος 19300, Αττική
	Θέση Σκαλιστήρι, Ασπρόπυργος 19300, Αττική

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 04
	32,97
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	A
	ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ- ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
	Θέση Σκαλιστήρι, Ασπρόπυργος 19300, Αττική
	Θέση Σκαλιστήρι, Ασπρόπυργος 19300, Αττική

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 01
	120,18
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	A
	ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ- ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
	Θέση Σκαλιστήρι, Ασπρόπυργος 19300, Αττική
	Θέση Σκαλιστήρι, Ασπρόπυργος 19300, Αττική

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 10
	3.948,44
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	A
	ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ ΑΒΕΕ 1
	3ο χλμ Επαρχιακής Οδού Αταλάντης‑Σκάλας, Τ.Κ. 35200, Αταλάντη, Φθιώτιδα
	3ο χλμ Επαρχιακής Οδού Αταλάντης‑Σκάλας, Τ.Κ. 35200, Αταλάντη, Φθιώτιδα

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 10
	18.064,64
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	A
	ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
	Επαρχιακή Οδός Οινόης‑Μαγούλας, Στεφάνη Βοιωτίας
	Επαρχιακή Οδός Οινόης‑Μαγούλας, Στεφάνη Βοιωτίας

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 10
	4.184,79
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	A
	ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟY
	Οδός Βόλου‑Νεοχωρίου, Βόλος 38110, Μαγνησίας
	Οδός Βόλου‑Νεοχωρίου, Βόλος 38110, Μαγνησίας

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 07
	74,66
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	A
	ΚΔΑΥ ΡΙΤΣΩΝΑΣ
	1ο χλμ. Σχηματάρι‑Χαλκίδα, Σχηματάρι Βοιωτίας, Τ.Κ. 34100
	1ο χλμ. Σχηματάρι‑Χαλκίδα, Σχηματάρι Βοιωτίας, Τ.Κ. 34100

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 01
	31,71
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	A
	VIPA RECYCLING ΕΛΛΑΣ Μ.ΙΚΕ - ΜΟΝΑΔΑ
	Οδός Θέμιδος 19, 18233 Άγιος Ιωάννης Ρέντη, Αττική
	Οδός Θέμιδος 19, 18233 Άγιος Ιωάννης Ρέντη, Αττική

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 04
	9,61
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	A
	ΜΑΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΠΙΘΑΡΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
	Θέση Σπιθάρη, 19300, Ασπρόπυργος, Αττική
	Θέση Σπιθάρη, 19300, Ασπρόπυργος, Αττική

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 04
	20,6
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	A
	VIPA RECYCLING ΕΛΛΑΣ Μ.ΙΚΕ - ΜΟΝΑΔΑ
	Οδός Θέμιδος 19, 18233 Άγιος Ιωάννης Ρέντη, Αττική
	Οδός Θέμιδος 19, 18233 Άγιος Ιωάννης Ρέντη, Αττική

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 04
	15,65
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	SKYPLAST IKE_1
	Βιομηχανική Ζώνη Μεγάρων, 19100 Μέγαρα, Αττική
	Βιομηχανική Ζώνη Μεγάρων, 19100 Μέγαρα, Αττική

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 01
	382,12
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΜΑΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΠΙΘΑΡΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
	Θέση Σπιθάρη, 19300, Ασπρόπυργος, Αττική
	Θέση Σπιθάρη, 19300, Ασπρόπυργος, Αττική

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 04
	67,12
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΚΔΑΥ ΡΙΤΣΩΝΑΣ
	1ο χλμ. Σχηματάρι‑Χαλκίδα, Σχηματάρι Βοιωτίας, Τ.Κ. 34100
	1ο χλμ. Σχηματάρι‑Χαλκίδα, Σχηματάρι Βοιωτίας, Τ.Κ. 34100

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 12
	294,42
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΚΔΑΥ ΡΙΤΣΩΝΑΣ
	1ο χλμ. Σχηματάρι‑Χαλκίδα, Σχηματάρι Βοιωτίας, Τ.Κ. 34100
	1ο χλμ. Σχηματάρι‑Χαλκίδα, Σχηματάρι Βοιωτίας, Τ.Κ. 34100

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 02
	9,07
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ - ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
	Ιωάννου Μπέλλου 28, Παιανία, Τ.Κ. 19002, Αττικής
	Ιωάννου Μπέλλου 28, Παιανία, Τ.Κ. 19002, Αττικής

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 12
	9.837,79
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ - ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
	Ιωάννου Μπέλλου 28, Παιανία, Τ.Κ. 19002, Αττικής
	Ιωάννου Μπέλλου 28, Παιανία, Τ.Κ. 19002, Αττικής

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 12
	1.632,14
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ - ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
	Ιωάννου Μπέλλου 28, Παιανία, Τ.Κ. 19002, Αττικής
	Ιωάννου Μπέλλου 28, Παιανία, Τ.Κ. 19002, Αττικής

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 10
	19,39
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
	Θέση Βαρικό Ριτσώνας, Βαθύ Αυλίδας, Τ.Κ. 34100, Εύβοια
	Θέση Βαρικό Ριτσώνας, Βαθύ Αυλίδας, Τ.Κ. 34100, Εύβοια

	ΕΝΤΟΣ
	
	19 12 02
	658,52
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
	Θέση Βαρικό Ριτσώνας, Βαθύ Αυλίδας, Τ.Κ. 34100, Εύβοια
	Θέση Βαρικό Ριτσώνας, Βαθύ Αυλίδας, Τ.Κ. 34100, Εύβοια

	ΕΝΤΟΣ
	
	20 01 36
	14,172
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	Heidelberg Materials Hellas A.E.
	17ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική
	17ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική

	ΕΝΤΟΣ
	
	20 01 36
	53,439
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
	Θέση Φουσαζάνι, 341 50 Δροσιά, Εύβοια
	Θέση Φουσαζάνι, 341 50 Δροσιά, Εύβοια

	ΕΝΤΟΣ
	
	20 01 21*
	9,715
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
	Θέση Βαρικό Ριτσώνας, Βαθύ Αυλίδας, Τ.Κ. 34100, Εύβοια
	Θέση Βαρικό Ριτσώνας, Βαθύ Αυλίδας, Τ.Κ. 34100, Εύβοια

	ΕΝΤΟΣ
	
	20 01 21*
	2,708
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
	Θέση Βαρικό Ριτσώνας, Βαθύ Αυλίδας, Τ.Κ. 34100, Εύβοια
	Θέση Βαρικό Ριτσώνας, Βαθύ Αυλίδας, Τ.Κ. 34100, Εύβοια

	ΕΝΤΟΣ
	
	16 01 03
	1,6
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
	Θέση Βαρικό Ριτσώνας, Βαθύ Αυλίδας, Τ.Κ. 34100, Εύβοια
	Θέση Βαρικό Ριτσώνας, Βαθύ Αυλίδας, Τ.Κ. 34100, Εύβοια

	ΕΝΤΟΣ
	
	16 01 03
	4,96
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
	Θέση Βαρικό Ριτσώνας, Βαθύ Αυλίδας, Τ.Κ. 34100, Εύβοια
	Θέση Βαρικό Ριτσώνας, Βαθύ Αυλίδας, Τ.Κ. 34100, Εύβοια

	ΕΝΤΟΣ
	
	20 01 36
	14,172
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΕΛΚΑΝ ΜΑΒΕΕ - ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
	Λεωφόρος ΝΑΤΟ & Αγίου Γεωργίου, θέση Σπιθάρι, Δήμος Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 19300, Αττική
	Λεωφόρος ΝΑΤΟ & Αγίου Γεωργίου, θέση Σπιθάρι, Δήμος Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 19300, Αττική

	ΕΝΤΟΣ
	
	20 03 07
	30,04
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ARCHEAN ΜΟΝ AE- ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
	Λ. Κωνσταντινουπόλεως 113, Αθήνα 10447
	Βιομηχανική Περιοχή, 19300, Ασπρόπυργος, Αττική

	ΕΝΤΟΣ
	
	02 01 01
	15,15
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	BIOEXIS MIKE
	Εγνατίας 4, Θεσσαλονίκη 54626 (Έδρα)
	Πεπονιά, Νεάπολη Βοΐου, 50001, Κοζάνη


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   ΚΑΙ  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η εγκατάσταση αφορά σε μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων. 


Οι συντεταγμένες στο «1ο Μέρος» είναι σύμφωνες με το προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ΄87. 


Η κωδικοποίηση στο «2ο Μέρος» έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β΄).


Στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ του «Κατευθυντήριου εγγράφου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ – 31/05/2006» δεν υπάρχει αντιστοίχιση της Κατηγορίας 5.5 (Οδηγία IED) με αντίστοιχη του Κανονισμού ΜΕΜΡ (EPRTR).


Στις εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται μετρήσεις αέριων εκπομπών από εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο (ISO 17025). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων βρίσκονται σε επίπεδα χαμηλότερα των τιμών – κατώφλια για την καταγραφή τους στα αντίστοιχα σημεία του Ερωτηματολογίου.


Η μετρούμενη συγκέντρωση σκόνης (0,96 mg/Nm³) είναι εντός των ορίων της ΑΕΠΟ (20 mg/Nm³). Η ετήσια εκπομπή PM10 (100 kg/έτος) προκύπτει από υπολογισμό βάσει παροχής καυσαερίων και ωρών λειτουργίας.








� Η Ελληνική ονομασία θα πρέπει να ταυτίζεται με την αναγραφόμενη στην άδεια λειτουργίας της μονάδας.


� Η ταξινόμηση γίνεται με βάση την κύρια οικονομική δραστηριότητα της εγκατάστασης. Εάν υπάρχουν και επιπλέον ρυπογόνες δραστηριότητες, τα σχετικά στοιχεία στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται αθροιστικά για όλες τις δραστηριότητες.


� Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να δώσει επιπλέον έγγραφες πληροφορίες ή τη διεύθυνση του ιστοτόπου του ή αυτή της μητρικής εταιρίας.


� Η κύρια δραστηριότητα αναφέρεται σαν υπ. αρ. 1, στην αρχή





� Η κύρια δραστηριότητα αναφέρεται σαν υπ. αρ. 1, στην αρχή.


� Ένδειξη εάν τα δεδομένα βασίζονται σε μετρήσεις (Μ), υπολογισμούς (Υ) ή εκτιμήσεις (Ε).


� Ένδειξη της συνολικής ποσότητας του ρύπου που εκλύθηκε στον αέρα, συμπεριλαμβανομένων των τυχαίων εκλύσεων.


8 TEq: Τοξικά ισοδύναμα, η εκπομπή των 17 ισομερών των PCDD και PCDF σχετικά με το πιο τοξικό ισομερές 2,3,7,8-CDD





6 	Σύμφωνα με τον ορισμό της οδηγίας 199/30/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1999


� Ένδειξη εάν τα δεδομένα βασίζονται σε μετρήσεις (Μ), υπολογισμούς (Υ) ή εκτιμήσεις (Ε).


� Ένδειξη εάν η έκλυση πραγματοποιείται σε Ποτάμι (Π), Χείμαρρο (Χ), Θάλασσα (Θ) ή Λίμνη (Λ). 


� Ένδειξη της συνολικής ποσότητας του ρύπου που εκλύθηκε στον αέρα, συμπεριλαμβανομένων των τυχαίων εκλύσεων.


12 TEq: Τοξικά ισοδύναμα, η εκπομπή των 17 ισομερών των PCDD και PCDF σχετικά με το πιο τοξικό ισομερές 2,3,7,8-CDD





� Ένδειξη εάν τα δεδομένα βασίζονται σε μετρήσεις (Μ), υπολογισμούς (Υ) ή εκτιμήσεις (Ε).


� Ένδειξη της συνολικής ποσότητας του ρύπου που εκλύθηκε στον αέρα, συμπεριλαμβανομένων των τυχαίων εκλύσεων.


15 TEq: Τοξικά ισοδύναμα, η εκπομπή των 17 ισομερών των PCDD και PCDF σχετικά με το πιο τοξικό ισομερές 2,3,7,8-CDD





� Ένδειξη εάν τα δεδομένα βασίζονται σε μετρήσεις (Μ), υπολογισμούς (Υ) ή εκτιμήσεις (Ε).


17 TEq: Τοξικά ισοδύναμα, η εκπομπή των 17 ισομερών των PCDD και PCDF σχετικά με το πιο τοξικό ισομερές 2,3,7,8-CDD





� Σημειώσατε «ΕΝΤΟΣ» ή  «ΕΚΤΟΣ»


� Σημειώσατε «Ε»


� Ένδειξη εάν τα δεδομένα βασίζονται σε μετρήσεις (Μ), υπολογισμούς (Υ) ή εκτιμήσεις (Ε).


� Ένδειξη εάν τα μεταφερόμενα απόβλητα προορίζονται για ανάκτηση (Α) ή για διάθεση (Δ). Εάν τα απόβλητα προορίζονται για επεξεργασία που περιλαμβάνει τόσο εργασίες ανάκτησης όσο και διάθεση, τότε δηλώνεται η εργασία επεξεργασίας για την οποία προορίζεται πάνω από το 50 % των αποβλήτων. Εάν η μονάδα δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσει αν πάνω από το 50 % των αποβλήτων προορίζεται για ανάκτηση ή διάθεση, τότε δηλώνεται ο κωδικός «Δ».
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