ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΛΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΥΠΩΝ (Ε ΜΕΜΡ-Ε PRTR)

Ετήσιες εκλύσεις και μεταφορές 
ρύπων και αποβλήτων

Έντυπο  2026 (για το έτος αναφοράς 2025)
Διαβάστε προσεκτικά το έντυπο  πριν τη συμπλήρωση του.
  
Το έντυπο εκδίδεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τις ετήσιες  εκλύσεις (οποιεσδήποτε εκπομπές ρύπων στο περιβάλλον βλ. Κανονισμό),  και μεταφορές συγκεκριμένων ρύπων και αποβλήτων στο περιβάλλον από ορισμένες δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του  ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρ. 101111/17-2-2009,εάν στην/στις εγκαταστάσεις της μονάδα σας λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες που ανήκουν στο παράρτημα Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ, θα πρέπει να δηλώνετε  στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τις εκλύσεις και μεταφορές των ρύπων και αποβλήτων του προηγούμενου έτους, από όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα, σε ετήσια βάση και μέχρι τέλος Μαρτίου του επομένου έτους.

Ειδικά για το έτος αναφοράς 2007 θα αποστείλουν τα στοιχεία για τις εκλύσεις  και τα απόβλητά  τους   μέχρι την 31η  Μαρτίου   2009, ενώ για το έτος  αναφοράς 2008 θα αποστείλουν τα στοιχεία για τις εκλύσεις  και τα απόβλητά  τους για το έτος αναφοράς 2008, μέχρι την  31η  Μαΐου 2009. Για την έκθεση χρησιμοποιείται  το παρόν έντυπο, για κάθε  έτος χωριστά. Από το 2010 και για τα επόμενα έτη,  μέχρι  την 31η Μαρτίου κάθε έτους,  οι φορείς εκμετάλλευσης των υπόχρεων μονάδων  θα αποστέλλουν τις εκθέσεις τους με τις ποσότητες των εκλύσεων και αποβλήτων του περασμένου έτους. 

Επισημαίνεται ότι  εφεξής , στο έντυπο  θα πρέπει να αναφέρονται και τα στερεά απόβλητα , ενώ  οι  προς αναφορά ρύποι    έχουν αυξηθεί  σε σχέση  με αυτούς της απογραφής EPER.

Εφ’ όσον οι συνολικές ποσότητες των εκλύσεων ή μεταφορών των ρύπων και αποβλήτων από την μονάδα σας, υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια που αναφέρονται στο παράρτημα II του Κανονισμού, θα πρέπει να αναφερθούν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην Κοινότητα (Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων ) με την ένδειξη της μονάδας από την οποία προέρχονται.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Οδηγό για τη συμπλήρωση και υποβολή του Εντύπου Αναφοράς Ρύπων, στο πλαίσιο Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ, καθώς και στο κατευθυντήριο έγγραφο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ που έχει εκδώσει η Κοινότητα. Τόσο ο Οδηγός όσο και το κατευθυντήριο έγγραφο είναι διαθέσιμα από την υπηρεσία μας και την ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.minenv.gr/4/41/g4106.html .

Συμπλήρωση του παρόντος εντύπου
Το παρόν έντυπο αποτελείται από επτά μέρη:
Μέρος 1ο: Ταυτότητα απογραφόμενης μονάδας 
Μέρος 20: Οδηγίες και αναγραφή δραστηριοτήτων  της μονάδας σας που εντάσσονται στο παράρτημα  Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ
Μέρος 3ο: Εκλύσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα  
Μέρος 4ο: Εκλύσεις σε επιφανειακά ύδατα  
Μέρος 5ο: Εκλύσεις στο έδαφος  
Μέρος 6ο: Μεταφορές ρύπων σε λύματα ( υγρά απόβλητα) εκτός των ορίων της μονάδας 
Μέρος 7ο: Μεταφορές αποβλήτων εκτός των ορίων της μονάδας

Όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση, υπογράψτε το έντυπο .










1ο Μέρος: Ταυτότητα απογραφόμενης μονάδας 

	Α
	Γενικά στοιχεία Εγκατάστασης

	1
	Αρθμός Μητρώου Εγκατάστασης
(συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)
	

	2
	Ονομασία Μητρικής Εταιρίας

	
	Ελληνική γραφή
	

	
	Λατινική γραφή
	

	3
	Ονομασία Μονάδας[footnoteRef:1]  [1:  Η Ελληνική ονομασία θα πρέπει να ταυτίζεται με την αναγραφόμενη στην άδεια λειτουργίας της μονάδας.] 


	
	Ελληνική γραφή
	LPC AE- Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Επεξεργασίας και Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Λιπαντικών

	
	Λατινική γραφή
	LPC SA- Single member Industrial Lubricants and Petroleum products Processing Corporation

	4
	Διεύθυνση  Μονάδας

	
	Οδός
	Λεωφόρος Μεγαρίδος
	Αριθμός
	124

	
	Τ.Κ.
	19300
	Δήμος
	Ασπροπύργου

	
	Τοπωνύμιο
(προαιρετικό)
	Μαύρη Ώρα 
	Νομός
	Αττικής

	5
	Γεωγραφικές Συντεταγμένες   *

	
	Χ
	38.03.566 Ν
	Υ
	023.37.333 Ε

	6
	Λεκάνη απορροής   *
	        



	Β.
	Ταξινόμηση μονάδας[footnoteRef:2] [2:  Η ταξινόμηση γίνεται με βάση την κύρια οικονομική δραστηριότητα της εγκατάστασης. Εάν υπάρχουν και επιπλέον ρυπογόνες δραστηριότητες, τα σχετικά στοιχεία στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται αθροιστικά για όλες τις δραστηριότητες.] 


	7
	Κωδικός NACE (της κύριας οικονομικής  * δραστηριότητας)
	19.20.29

	8
	Κωδικός ΣΤΑΚΟΔ (4 ψηφία) (ΕΣΥΕ)*
παράδειγμα: 050.2 (Ιχθυοκαλλιέργεια)
	232.0

	9
	Κύρια οικονομική δραστηριότητα  
	Επεξεργασία και Αναγέννηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων



	Γ.
	Στοιχεία επικοινωνίας

	10
	Υπεύθυνος επικοινωνίας
	Καραβασίλης Χριστόδουλος

	11
	Θέση στον φορέα
	Τεχνικός Προϊστάμενος 

	12
	Τηλέφωνο
	210-8093918
	13	Fax
	210-8093880

	14
	E–mail
	techref@lpc.gr



	Δ.
	Στοιχεία  Λειτουργίας

	15
	Φορέας έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
	ΥΠΕΝ

	16
	Όγκος παραγωγής κατά το έτος αναφοράς
	29.850 ton

	17
	Αριθμός εγκαταστάσεων εντός της μονάδας
	ΜΙΑ (1)

	18
	Αριθμός ωρών λειτουργίας ανά έτος
	8000

	19
	Αριθμός απασχολούμενων
	129

	20
	Πεδίο ελεύθερου κειμένου[footnoteRef:3] [3:  Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να δώσει επιπλέον έγγραφες πληροφορίες ή τη διεύθυνση του ιστοτόπου του ή αυτή της μητρικής εταιρίας.] 

	


* (σε περίπτωση που  δεν αναφερθούν, θα συμπληρωθούν  από  την υπηρεσία)

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε για την ορθότητα της συμπλήρωσης όλων των στοιχείων του παρόντος εντύπου και υπογράψτε.


Καραβασίλης Χριστόδουλος

Τεχνικός Προϊστάμενος

11/03/2026


[bookmark: _Ref221684016]2ο Μέρος: Οδηγίες

Αναγνώριση της δραστηριότητας εάν ανήκει σε αυτές οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ.

Η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα σε μία μονάδα. Η μονάδα υπάγεται σε ένα φορέα εκμετάλλευσης και μπορεί να έχει μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις στην ίδια τοποθεσία. Το παράρτημα Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ αναφέρει τις δραστηριότητες που εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (Ε-ΜΕΜΡ). Οι εκπομπές δραστηριοτήτων της μονάδας  που δεν εντάσσονται στο παράρτημα Ι του  Κανονισμού , μπορούν να αναγράφονται προαιρετικά και να συνυπολογίζονται. 

Δραστηριότητες του παραρτήματος Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ[footnoteRef:4] [4:  Η κύρια δραστηριότητα αναφέρεται σαν υπ. αρ. 1, στην αρχή
] 


Συμπληρώστε τις δραστηριότητες της μονάδας καθώς και τους αντίστοιχους αριθμούς κατά E PRTR (παράρτημα Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ), αριθμούς κατά IPPC (παράρτημα II του άρθρου 5 της ΚΥΑ υπ' αριθμ.  15393/2332/2002) και τους κωδικούς NACE, στο 2ο μέρος του εντύπου, συμβουλευόμενοι τον Οδηγό για τη συμπλήρωση και υποβολή του Εντύπου Αναφοράς Ρύπων στο πλαίσιο του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (E PRTR) καθώς και το Κατευθυντήριο Έγγραφο για την εφαρμογή του, που έχει εκδώσει η Κοινότητα. Εάν δεν μπορείτε να συμπληρώσετε τους κωδικούς, αυτοί και οι επεξηγήσεις τους θα συμπληρωθούν από την υπηρεσία . . 
Σημειώνεται, ότι στα στοιχεία θα γίνει έλεγχος και εάν οι τιμές των ρύπων υπερβαίνουν τα όρια εκπομπής  θα δοθούν στην Κοινότητα, μετά από συνεννόηση με τους φορείς εκμετάλλευσης. 
Σε περίπτωση που δεν αποστείλετε τις ποσότητες των εκλύσεων / μεταφορών των ρύπων της μονάδας σας (η οποία εντάσσεται στο παράρτημα Ι  του άρθρου 5 του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ ), αυτές θα υπολογισθούν από την υπηρεσία ,με βάση τα στοιχεία που  διαθέτει.


	2o Μέρος: Δραστηριότητες της/των εγκαταστάσεων της μονάδας σας

	Α/α
	Ονομασία Δραστηριότητας που εντάσσεται στη μονάδα
Δραστηριότητα 1 (κύρια δραστηριότητα)[footnoteRef:5] [5:  Η κύρια δραστηριότητα αναφέρεται σαν υπ. αρ. 1, στην αρχή.] 

	Αριθμός κατά PRTR 
	Αριθμός κατά IPPC
	Κωδικός NACE

	1
	Παραγωγή και εμπορία λιπαντικών
	5.α)
	5.1
	19.20

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






(χρησιμοποιείστε αντίγραφο  της  σελίδας, για περισσότερες δραστηριότητες)
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3ο Μέρος: Εκλύσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα  


Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Οδηγό για τη συμπλήρωση και υποβολή του Εντύπου Αναφοράς Ρύπων στο πλαίσιο του Κοινοτικού Κανονισμού 2006/166/ΕΚ για την σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (ΜΕΜΡ), καθώς και στο κατευθυντήριο έγγραφο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ που έχει εκδώσει η Κοινότητα, για περισσότερες πληροφορίες.  

	Ρύπος
	Περιγραφή και ταυτοποίηση
	Εκλυόμενη ποσότητα (kg/έτος)
	Μ/Υ/Ε[footnoteRef:6] [6:  Ένδειξη εάν τα δεδομένα βασίζονται σε μετρήσεις (Μ), υπολογισμούς (Υ) ή εκτιμήσεις (Ε).] 

	Μέθοδος

	
	
	Συνολικά[footnoteRef:7] [7:  Ένδειξη της συνολικής ποσότητας του ρύπου που εκλύθηκε στον αέρα, συμπεριλαμβανομένων των τυχαίων εκλύσεων.] 

	τυχαίες εκλύσεις
	
	

	CH4
	Συνολική μάζα του μεθανίου
	162
	
	Ε
	Βιβλιογραφία:
CONCAWE report 4/19 (2019 edition)

	CO
	Συνολική μάζα του μονοξειδίου του άνθρακα
	6.282
	
	Ε
	Βιβλιογραφία:
CONCAWE report 4/19 (2019 edition)

	CO2
	Συνολική μάζα του διοξειδίου του άνθρακα
	10.666.820
	
	Ε
	Βιβλιογραφία:
CONCAWE report 4/19 (2019 edition)

Βλέπε παρατήρηση, σελίδα 22

	HFCs

	Συνολική μάζα υδροφθορανθράκων: άθροισμα HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
	
	
	
	

	N2O
	Συνολική μάζα του υποξειδίου του αζώτου
	156
	
	
	Βιβλιογραφία:
CONCAWE report 4/19 (2019 edition)

	NH3
	Συνολική μάζα της αμμωνίας
	
	
	
	

	NMVOC
	Συνολική μάζα των πτητικών οργανικών ενώσεων, εκτός του μεθανίου
	23.607
	
	Ε
	Βιβλιογραφία:
CONCAWE report 4/19 (2019 edition)

	NOx/NO2
	Συνολική μάζα μονοξειδίου του αζώτου και διοξειδίου του αζώτου, εκφρασμένη ως διοξείδιο του αζώτου
	4.720
	
	Ε
	Βιβλιογραφία:
CONCAWE report 4/19 (2019 edition)

	PFCs

	Συνολική μάζα των υπερφθορανθράκων: άθροισμα των CF4, C2F6, C3F8, C4F10,         c-C4F8, C5F12, C6F14.
	
	
	
	

	SF6
	Συνολική μάζα του εξαφθοριούχου θείου
	
	
	
	

	SOx/SO2
	Συνολική μάζα διοξειδίου του θείου και τριοξειδίου του θείου, εκφρασμένη ως διοξείδιο του θείου
	3.915
	
	Ε
	Βιβλιογραφία:
CONCAWE report 4/19 (2019 edition)

	HCFCs

	Συνολική μάζα των
Υδροχλωροφθορανθράκων: άθροισμα CF4, C2F6, C3F8, C4F10,         c-C4F8, C5F12, C6F14.
	
	
	
	

	CFCs
	Συνολική μάζα των χλωροφθορανθράκων:
άθροισμα CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
	
	
	
	

	Αλόνες

	Συνολική μάζα των αλονών: άθροισμα CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
	
	
	
	

	As και ενώσεις του
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του αρσενικού, εκφρασμένο ως στοιχειακό αρσενικό
	
	
	
	

	Cd και ενώσεις του
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του καδμίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό κάδμιο
	
	
	
	


	Cr και ενώσεις του
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του χρωμίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό χρώμιο
	
	
	
	

	Cu και ενώσεις του
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του χαλκού, εκφρασμένο ως στοιχειακός χαλκός
	
	
	
	

	Hg και ενώσεις του
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του υδραργύρου, εκφρασμένο ως στοιχειακός υδράργυρος
	
	
	
	

	Ni και ενώσεις του
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του νικελίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό νικέλιο
	
	
	
	

	Pb και ενώσεις του
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του μολύβδου, εκφρασμένο ως στοιχειακός μόλυβδος
	
	
	
	

	Zn και ενώσεις του
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του ψευδαργύρου, εκφρασμένο ως στοιχειακός ψευδάργυρος
	
	
	
	

	Aldrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Chlordane
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Chlordecone
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	DDT
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	1,2-Διχλωροαιθάνιο (EDC)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Διχλωρομεθάνιο (DCM)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	




	Dieldrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Endrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Heptachlor
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Hexachlorobenzene (HCB)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	1,2,3,4,5,6-εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Lindane
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Mirex
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	PCDD+PCDF (διοξίνες+φουράνια)
	Συνολικά ως τοξικά ισοδύναμα (Teq) [footnoteRef:8] [8: 8 TEq: Τοξικά ισοδύναμα, η εκπομπή των 17 ισομερών των PCDD και PCDF σχετικά με το πιο τοξικό ισομερές 2,3,7,8-CDD
] 

	
	
	
	

	Πενταχλωροβενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Πενταχλωροφαινόλη (PCP)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Πολυχλωριομένα διφενύλια (PCBs)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Τετραχλωροαιθυλένιο PER
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Τετραχλωρομεθάνιο (TCM)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Τριχλωροβενζόλια (TCBs)
	Συνολική μάζα όλων των ισομερών
	
	
	
	

	1,1,1-τριχλωροαιθάνιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	1,1,2,2-Τετραχλωροαιθάνιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Τριχλωροαιθυλένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Τριχλωρομεθάνιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Toxaphene
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Βινυλοχλωρίδιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Ανθρακένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Βενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Αιθυλενοξείδιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Ναφθαλίνη
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	PAHs

	Συνολική μάζα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων. Πρέπει να μετρούνται ως βενζο(α)πυρένιο (50-32-8), βενζο(β)φθορανθένιο (205-99-2), βενζο(k)φθορανθένιο (207-08-9), ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο (193-39-5)
[από τον Κανονισμό 2004/850/ΕΚ για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 5)].
	
	
	
	

	Χλώριο και ανόργανες ενώσεις
	Σύνολο ανόργανων ενώσεων του χλωρίου, εκφρασμένο ως HCl
	
	
	
	

	Αμίαντος
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Φθόριο και ανόργανες ενώσεις
	Σύνολο ανόργανων ενώσεων του φθορίου, εκφρασμένο ως HF
	
	
	
	

	HCN
	Συνολική μάζα υδροκυανίου
	
	
	
	

	PM10
	Συνολική μάζα των σωματιδίων με ελάχιστη διάμετρο μικρότερη από 10 μm [footnoteRef:9]6 [9: 6 	Σύμφωνα με τον ορισμό της οδηγίας 199/30/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1999] 

	
	
	
	

	Εξαβρωμοδιφαινύλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	




	4ο Μέρος: Εκλύσεις σε επιφανειακά ύδατα 


Παρακαλούμε απευθυνθείτε στις οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες. 

	Ρύπος
	Περιγραφή και ταυτοποίηση
	Εκλυόμενη ποσότητα (kg/έτος)
	Μ/Υ/Ε[footnoteRef:10] [10:  Ένδειξη εάν τα δεδομένα βασίζονται σε μετρήσεις (Μ), υπολογισμούς (Υ) ή εκτιμήσεις (Ε).] 

	Μέθοδος

	
	
	Μέσο[footnoteRef:11] [11:  Ένδειξη εάν η έκλυση πραγματοποιείται σε Ποτάμι (Π), Χείμαρρο (Χ), Θάλασσα (Θ) ή Λίμνη (Λ). ] 

(Π, Χ, Θ, Λ)
	Συνολικά[footnoteRef:12] [12:  Ένδειξη της συνολικής ποσότητας του ρύπου που εκλύθηκε στον αέρα, συμπεριλαμβανομένων των τυχαίων εκλύσεων.] 

	τυχαίες εκλύσεις
	
	

	Ολικό άζωτο
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως άζωτο
	
	
	
	
	

	Ολικός φώσφορος
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως φώσφορος
	
	
	
	
	

	As και παράγωγα
	Σύνολο οργανικών και ανόργανων ενώσεων του αρσενικού, εκφρασμένο ως στοιχειακό αρσενικό
	
	
	
	
	

	Cd και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του καδμίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό κάδμιο
	
	
	
	
	

	Cr και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του χρωμίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό χρώμιο
	
	
	
	
	

	Cu και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του χαλκού, εκφρασμένο ως στοιχειακός χαλκός
	
	
	
	
	

	Hg και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του υδραργύρου, εκφρασμένο ως στοιχειακός υδράργυρος
	
	
	
	
	

	Ni και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του νικελίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό νικέλιο
	
	
	
	
	

	Pb και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του μολύβδου, εκφρασμένο ως στοιχειακός μόλυβδος
	
	
	
	
	

	Zn και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του ψευδαργύρου, εκφρασμένο ως στοιχειακός ψευδάργυρος
	
	
	
	
	

	Alachlor
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Aldrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Ατραζίνη
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Chlordane
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Chlordecone
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Chlorfenvinphos
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Χλωροαλκάνια
(C10-C13)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Chlorpyrifos
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	DDT
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	1,2-Διχλωροαιθάνιο (DCE)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Διχλωρομεθάνιο (DCM)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Dieldrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Diuron
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Endosulphan
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Endrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Αλογονωμένες οργανικές ενώσεις
(ως ΑΟΧ)
	Οι αλογονωμένες οργανικές ενώσεις που μπορούν να απορροφηθούν για την ενεργοποίηση του άνθρακα, εκφρασμένες ως χλωριούχος ένωση
	
	
	
	
	

	Heptachlor
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Hexachlorobenzene (HCB)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Εξαχλωροβουταδιένιο (HCBD)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	1,2,3,4,5,6,-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Lindane
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Mirex
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	PCDD+PCDF (διοξίνες+φουράνια)
	Συνολικά ως τοξικά ισοδύναμα (Teq) [footnoteRef:13] [13: 12 TEq: Τοξικά ισοδύναμα, η εκπομπή των 17 ισομερών των PCDD και PCDF σχετικά με το πιο τοξικό ισομερές 2,3,7,8-CDD
] 

	
	
	
	
	

	Πενταχλωροβενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Πενταχλωροφαινόλη (PCP)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Πολυχλωριομένα διφενύλια (PCBs)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Simazine
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Τετραχλωροαιθυλένιο (PER)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Τετραχλωρομεθάνιο (TCM)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Τριχλωροβενζόλια (TCBs)
	Συνολική μάζα όλων των ισομερών
	
	
	
	
	

	Τριχλωροαιθυλένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Τριχλωρομεθάνιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Toxaphene
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Βινυλοχλωρίδιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Ανθρακένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Βενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Βρωμιούχοι διφαινυλαιθέρες (PBDE)
	Συνολική μάζα των
βρωμιούχων διφαινυλαιθέρων: πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας,  οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας, δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας
	
	
	
	
	

	NP / NPEs
	Συνολική μάζα εννεανυλικής φαινόλης και αιθοξυλικών αλάτων εννεανυλικής φαινόλης
	
	
	
	
	

	Αιθυλικό βενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Αιθυλενοξείδιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Isoproturon
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Ναφθαλίνη
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Οργανοκασσιτερικές ενώσεις
	Συνολική μάζα εκφρασμένη ως κασσίτερος
	
	
	
	
	

	Di-(2-ethyl hexyl)
phthalate (DEHP)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Φαινόλες
	Συνολική μάζα φαινόλης και φαινολών που έχουν αντικατασταθεί, εκφρασμένη ως άνθρακας
	
	
	
	
	

	PAHs

	Συνολική μάζα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων. Πρέπει να μετρούνται ως βενζο(α)πυρένιο (50-32-8), βενζο(β)φθορανθένιο
(205-99-2), βενζο(k)φθορανθένιο (207-08-9), ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο (193-39-5) [από τον Κανονισμό 2004/850/ΕΚ για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 5)].
	
	
	
	
	

	Τολουόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Τριβουτυλικός κασσίτερος και ενώσεις του
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως τριβουτυλικός κασσίτερος
	
	
	
	
	

	Τριφαινυλικός κασσίτερος και ενώσεις του
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως τριφαινυλικός κασσίτερος
	
	
	
	
	

	Ολικός οργανικός
άνθρακας (TOC)
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως άνθρακας ή COD/3
	
	
	
	
	

	Trifluralin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Ξυλόλια
	Συνολική μάζα ξυλολίων: ορθο-ξυλόλιο, μετα-ξυλόλιο, παρα-ξυλόλιο)
	
	
	
	
	

	Χλωριούχες ενώσεις
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως ολικό χλώριο
	
	
	
	
	

	Αμίαντος
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Κυανιούχα
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως ολικό κυάνιο
	
	
	
	
	

	Φθοριούχα
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως ολικό φθόριο
	
	
	
	
	

	Οκτυλοφαινόλες και αιθοξυλικά άλατα οκτυλοφαινόλης
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Φλουορανθένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Isodrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Εξαβρωμοδιφαινύλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	

	Βενζο(g,h,t)περυλένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	
	






	
5o Μέρος: Εκλύσεις στο έδαφος 


Παρακαλούμε απευθυνθείτε στις οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες.

	Ρύπος
	Περιγραφή και ταυτοποίηση
	Εκλυόμενη ποσότητα (kg/έτος)
	Μ/Υ/Ε[footnoteRef:14] [14:  Ένδειξη εάν τα δεδομένα βασίζονται σε μετρήσεις (Μ), υπολογισμούς (Υ) ή εκτιμήσεις (Ε).] 

	Μέθοδος

	
	
	Συνολικά[footnoteRef:15] [15:  Ένδειξη της συνολικής ποσότητας του ρύπου που εκλύθηκε στον αέρα, συμπεριλαμβανομένων των τυχαίων εκλύσεων.] 

	τυχαίες εκλύσεις
	
	

	Ολικό άζωτο
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως άζωτο
	
	
	

	

	Ολικός φώσφορος
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως φώσφορος
	
	
	

	

	As και παράγωγα
	Σύνολο οργανικών και ανόργανων ενώσεων του αρσενικού, εκφρασμένο ως στοιχειακό αρσενικό
	
	
	
	

	Cd και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του καδμίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό κάδμιο
	
	
	
	

	Cr και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του χρωμίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό χρώμιο
	
	
	
	

	Cu και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του χαλκού, εκφρασμένο ως στοιχειακός χαλκός
	
	
	
	

	Hg και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του υδραργύρου, εκφρασμένο ως στοιχειακός υδράργυρος
	
	
	
	

	Ni και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του νικελίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό νικέλιο
	
	
	
	

	Pb και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του μολύβδου, εκφρασμένο ως στοιχειακός μόλυβδος
	
	
	
	

	Zn και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του ψευδαργύρου, εκφρασμένο ως στοιχειακός ψευδάργυρος
	
	
	
	

	Alachlor
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Aldrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Ατραζίνη
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Chlordane
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Chlordecone
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Chlorfenvinphos
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Χλωροαλκάνια 
(C10-C13)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Chlorpyrifos
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	DDT
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	1,2-Διχλωροαιθάνιο (DCE)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Διχλωρομεθάνιο (DCM)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Dieldrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Diuron
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Endosulphan
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Endrin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Αλογονωμένες οργανικές ενώσεις 
(ως ΑΟΧ)
	Οι αλογονωμένες οργανικές ενώσεις που μπορούν να απορροφηθούν για την ενεργοποίηση του άνθρακα, εκφρασμένες ως χλωριούχος ένωση
	
	
	
	

	Heptachlor
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Hexachlorobenzene (HCB)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Εξαχλωροβουταδιένιο (HCBD)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	1,2,3,4,5,6,-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Lindane
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Mirex
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	PCDD+PCDF (διοξίνες+φουράνια)
	Συνολικά ως τοξικά ισοδύναμα (Teq)[footnoteRef:16] [16: 15 TEq: Τοξικά ισοδύναμα, η εκπομπή των 17 ισομερών των PCDD και PCDF σχετικά με το πιο τοξικό ισομερές 2,3,7,8-CDD
] 

	
	
	
	

	Πενταχλωροβενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Πενταχλωροφαινόλη (PCP)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Πολυχλωριομένα διφενύλια (PCBs)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Simazine
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Toxaphene
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Βινυλοχλωρίδιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Ανθρακένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Βενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Βρωμιούχοι διφαινυλαιθέρες (PBDE)
	Συνολική μάζα των
βρωμιούχων διφαινυλαιθέρων: πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας,  οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας, δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας
	
	
	
	

	NP / NPEs
	Συνολική μάζα εννεανυλικής φαινόλης και αιθοξυλικών αλάτων εννεανυλικής φαινόλης
	
	
	
	

	Αιθυλικό βενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Αιθυλενοξείδιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Isoproturon
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Ναφθαλίνη
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Οργανοκασσιτερικές ενώσεις
	Συνολική μάζα εκφρασμένη ως κασσίτερος
	
	
	
	

	Di-(2-ethyl hexyl)
phthalate (DEHP)
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Φαινόλες
	Συνολική μάζα φαινόλης και φαινολών που έχουν αντικατασταθεί, εκφρασμένη ως άνθρακας
	
	
	
	

	PAHs

	Συνολική μάζα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων. Πρέπει να μετρούνται ως βενζο(α)πυρένιο (50-32-8), βενζο(β)φθορανθένιο 
(205-99-2), βενζο(k)φθορανθένιο (207-08-9), 
ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο (193-39-5) 
[από τον Κανονισμό 2004/850/ΕΚ για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 5)].
	
	
	
	

	Τολουόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Τριβουτυλικός κασσίτερος και ενώσεις του
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως τριβουτυλικός κασσίτερος
	
	
	
	

	Τριφαινυλικός κασσίτερος και ενώσεις του
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως τριφαινυλικός κασσίτερος
	
	
	
	

	Trifluralin
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Ξυλόλια
	Συνολική μάζα ξυλολίων: ορθο-ξυλόλιο, μετα-ξυλόλιο, παρα-ξυλόλιο)
	
	
	
	

	Χλωριούχες ενώσεις
	Συνολική μάζα, εκφρασμένεη ως ολικό χλώριο
	
	
	
	

	Αμίαντος
	Συνολική μάζα
	
	
	
	

	Κυανιούχα
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως ολικό κυάνιο
	
	
	
	

	Φθοριούχα
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως ολικό φθόριο
	
	
	
	

	Εξαβρωμοδιφαινύλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	
	






































	
6ο Μέρος:  Μεταφορές ρύπων σε λύματα (υγρά απόβλητα)  εκτός των ορίων της μονάδας 


Παρακαλούμε απευθυνθείτε στις οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες.

	Ρύπος
	Περιγραφή και ταυτοποίηση
	Μεταφερόμενη ποσότητα 
σε λύματα (kg/έτος)
	Μ/Υ/Ε[footnoteRef:17] [17:  Ένδειξη εάν τα δεδομένα βασίζονται σε μετρήσεις (Μ), υπολογισμούς (Υ) ή εκτιμήσεις (Ε).] 

	Μέθοδος

	Ολικό άζωτο
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως άζωτο
	187,4
	M
	Μ.Ο μετρήσεων COD για το έτος 2025 και μέτρηση εκροής επεξεργασμένου αποβλήτου

	Ολικός φώσφορος
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως φώσφορος
	29,0
	M
	Μ.Ο μετρήσεων COD για το έτος 2025 και μέτρηση εκροής επεξεργασμένου αποβλήτου

	As και παράγωγα
	Σύνολο οργανικών και ανόργανων ενώσεων του αρσενικού, εκφρασμένο ως στοιχειακό αρσενικό
	<0,4
	M
	Μ.Ο μετρήσεων COD για το έτος 2025 και μέτρηση εκροής επεξεργασμένου αποβλήτου

	Cd και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του καδμίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό κάδμιο
	<0,4
	M
	Μ.Ο μετρήσεων COD για το έτος 2025 και μέτρηση εκροής επεξεργασμένου αποβλήτου

	Cr και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του χρωμίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό χρώμιο
	<0,4
	M
	Μ.Ο μετρήσεων COD για το έτος 2025 και μέτρηση εκροής επεξεργασμένου αποβλήτου

	Cu και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του χαλκού, εκφρασμένο ως στοιχειακός χαλκός
	<1,1
	M
	Μ.Ο μετρήσεων COD για το έτος 2025 και μέτρηση εκροής επεξεργασμένου αποβλήτου

	Hg και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του υδραργύρου, εκφρασμένο ως στοιχειακός υδράργυρος
	<0,04
	M
	Μ.Ο μετρήσεων COD για το έτος 2025 και μέτρηση εκροής επεξεργασμένου αποβλήτου

	Ni και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του νικελίου, εκφρασμένο ως στοιχειακό νικέλιο
	<1,4
	M
	Μ.Ο μετρήσεων COD για το έτος 2025 και μέτρηση εκροής επεξεργασμένου αποβλήτου

	Pb και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του μολύβδου, εκφρασμένο ως στοιχειακός μόλυβδος
	<2,8
	Μ
	Μ.Ο μετρήσεων COD για το έτος 2025 και μέτρηση εκροής επεξεργασμένου αποβλήτου

	Zn και παράγωγα
	Σύνολο ανόργανων και οργανικών ενώσεων του ψευδαργύρου, εκφρασμένο ως στοιχειακός ψευδάργυρος
	<3,2
	M
	Μ.Ο μετρήσεων COD για το έτος 2025 και μέτρηση εκροής επεξεργασμένου αποβλήτου

	Alachlor
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Aldrin
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Ατραζίνη
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Chlordane
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Chlordecone
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Chlorfenvinphos
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Χλωροαλκάνια
(C10-C13)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Chlorpyrifos
	Συνολική μάζα
	
	
	

	DDT
	Συνολική μάζα
	
	
	

	1,2-Διχλωροαιθάνιο (DCE)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Διχλωρομεθάνιο (DCM)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Dieldrin
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Diuron
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Endosulphan
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Endrin
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Αλογονωμένες οργανικές ενώσεις (ως ΑΟΧ)
	Οι αλογονωμένες οργανικές ενώσεις που μπορούν να απορροφηθούν για την ενεργοποίηση του άνθρακα, εκφρασμένες ως χλωριούχος ένωση
	
	
	

	Heptachlor
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Hexachlorobenzene (HCB)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Εξαχλωροβουταδιένιο (HCBD)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	1,2,3,4,5,6,-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Lindane
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Mirex
	Συνολική μάζα
	
	
	

	PCDD+PCDF (διοξίνες+φουράνια)
	Συνολικά ως τοξικά ισοδύναμα (Teq) [footnoteRef:18] [18: 17 TEq: Τοξικά ισοδύναμα, η εκπομπή των 17 ισομερών των PCDD και PCDF σχετικά με το πιο τοξικό ισομερές 2,3,7,8-CDD
] 

	
	
	

	Πενταχλωροβενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Πενταχλωροφαινόλη (PCP)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Πολυχλωριομένα διφενύλια (PCBs)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Simazine
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Τετραχλωροαιθυλένιο (PER)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Τετραχλωρομεθάνιο (TCM)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Τριχλωροβενζόλια (TCBs)
	Συνολική μάζα όλων των ισομερών
	
	
	

	Τριχλωροαιθυλένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Τριχλωρομεθάνιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Toxaphene
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Βινυλοχλωρίδιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Ανθρακένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Βενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Βρωμιούχοι διφαινυλαιθέρες (PBDE)
	Συνολική μάζα των
βρωμιούχων διφαινυλαιθέρων: πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας,  οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας, δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας
	
	
	

	NP / NPEs
	Συνολική μάζα εννεανυλικής φαινόλης και αιθοξυλικών αλάτων εννεανυλικής φαινόλης
	
	
	

	Αιθυλικό βενζόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Αιθυλενοξείδιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Isoproturon
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Ναφθαλίνη
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Οργανοκασσιτερικές ενώσεις
	Συνολική μάζα εκφρασμένη ως κασσίτερος
	
	
	

	Di-(2-ethyl hexyl)
phthalate (DEHP)
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Φαινόλες
	Συνολική μάζα φαινόλης και φαινολών που έχουν αντικατασταθεί, εκφρασμένη ως άνθρακας
	17,8
	M
	Μ.Ο μετρήσεων COD για το έτος 2024 και μέτρηση εκροής επεξεργασμένου αποβλήτου

	PAHs

	Συνολική μάζα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων. Πρέπει να μετρούνται ως βενζο(α)πυρένιο (50-32-8), βενζο(β)φθορανθένιο
(205-99-2), βενζο(k)φθορανθένιο (207-08-9), ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο (193-39-5) 
[από τον Κανονισμό 2004/850/ΕΚ για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 5)].
	
	
	

	Τολουόλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Τριβουτυλικός κασσίτερος και ενώσεις του
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως τριβουτυλικός κασσίτερος
	
	
	

	Τριφαινυλικός κασσίτερος και ενώσεις του
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως τριφαινυλικός κασσίτερος
	
	
	

	Ολικός οργανικός
άνθρακας (TOC)
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως άνθρακας ή COD/3
	3.377
	Μ, Υ
	Μ.Ο μετρήσεων COD για το έτος 2024 και μέτρηση εκροής επεξεργασμένου αποβλήτου

	Trifluralin
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Ξυλόλια
	Συνολική μάζα ξυλολίων: ορθο-ξυλόλιο, μετα-ξυλόλιο, παρα-ξυλόλιο)
	
	
	

	Χλωριούχες ενώσεις
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως ολικό χλώριο
	
	
	

	Αμίαντος
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Κυανιούχα
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως ολικό κυάνιο
	
	
	

	Φθοριούχα
	Συνολική μάζα, εκφρασμένη ως ολικό φθόριο
	
	
	

	Οκτυλοφαινόλες και αιθοξυλικά άλατα οκτυλοφαινόλης
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Φλουορανθένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Isodrin
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Εξαβρωμοδιφαινύλιο
	Συνολική μάζα
	
	
	

	Βενζο(g,h,t)περυλένιο
	Συνολική μάζα
	
	
	






	7ο Μέρος:  Μεταφορές αποβλήτων  εκτός των ορίων της μονάδας 


Παρακαλούμε απευθυνθείτε στις οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες.  Χρησιμοποιείστε περισσότερες σελίδες αν χρειασθεί.

	ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

	Εντός ή  Εκτός  Ελλάδος[footnoteRef:19]  [19:  Σημειώσατε «ΕΝΤΟΣ» ή  «ΕΚΤΟΣ»] 

	ΕΠΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Ε)[footnoteRef:20] [20:  Σημειώσατε «Ε»] 

	Κωδικοί Ευρωπαϊκού  Καταλόγου  Αποβλήτων  και/ή κωδικοί  επικινδύνων αποβλήτων
	Μεταφερόμενη ποσότητα (t/έτος)
	Μ/Υ/Ε[footnoteRef:21] [21:  Ένδειξη εάν τα δεδομένα βασίζονται σε μετρήσεις (Μ), υπολογισμούς (Υ) ή εκτιμήσεις (Ε).] 

	Μέθοδος
	Εργασία επεξεργασίας αποβλήτων (Α/Δ)[footnoteRef:22] [22:  Ένδειξη εάν τα μεταφερόμενα απόβλητα προορίζονται για ανάκτηση (Α) ή για διάθεση (Δ). Εάν τα απόβλητα προορίζονται για επεξεργασία που περιλαμβάνει τόσο εργασίες ανάκτησης όσο και διάθεση, τότε δηλώνεται η εργασία επεξεργασίας για την οποία προορίζεται πάνω από το 50 % των αποβλήτων. Εάν η μονάδα δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσει αν πάνω από το 50 % των αποβλήτων προορίζεται για ανάκτηση ή διάθεση, τότε δηλώνεται ο κωδικός «Δ».] 

	Όνομα ανακτώντος / διαθέτη
	Διεύθυνση ανακτώντος / διαθέτη
	Διεύθυνση πραγματικού χώρου ανάκτησης / διάθεσης

	ENTOΣ
	
	15 01 02
	49,73
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΚΕΠΕΔ
	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
	

	ΕΝΤΟΣ
	
	15 01 01
	20,31
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΚΕΠΕΔ
	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
	

	ΕΝΤΟΣ
	
	15 01 03
	79,85
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΚΕΠΕΔ
	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
	

	ΕΝΤΟΣ
	
	15 01 04
	5,56
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΚΕΠΕΔ
	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
	

	ENTOΣ
	Ε
	13 05 02*
	135,44
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	VEN
	ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
	ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

	ENTOΣ
	Ε
	15 02 02*
	5,52
	M
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	VEN
	ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
	ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

	ΕΝΤΟΣ
	Ε
	16 02 13*
	-
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	
	
	

	ΕΝΤΟΣ
	Ε
	16 02 15*
	0,011
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
	ΚΑΛΛΙΘΕΑ
	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

	ΕΝΤΟΣ
	E
	16 03 05*
	0,62
	M
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	VEN
	ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
	ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

	ΕΝΤΟΣ
	E
	16 05 06*
	0,03
	M
	ΖΥΓΙΣΗ
	Δ
	POLYECO
	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

	ΕΝΤΟΣ
	Ε
	16 07 08*
	2.838
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Δ
	HEC
	ΠΕΙΡΑΙΑΣ
	ΠΕΙΡΑΙΑΣ

	ΕΚΤΟΣ
	Ε
	16 08 02*
	20,56
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	EURECAT
	EURECAT FRANCE SAS
Z. I. Jean Jaures, 121 av. Marie-Curie, 
07800 La Voulte sur Rhône, FRANCE
	EURECAT FRANCE SAS
Z. I. Jean Jaures, 121 av. Marie-Curie, 
07800 La Voulte sur Rhône, FRANCE

	ΕΝΤΟΣ
	
	17 04 05
	50,62
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	SIDIROSCRAP
	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

	ΕΝΤΟΣ
	Ε
	19 11 03*
	35.533
	Μ
	ΜΕΤΡΗΤΗΣ
	Δ
	ΚΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

	ΕΝΤΟΣ
	Ε
	20 01 35*
	0,135
	Μ
	ΖΥΓΙΣΗ
	Α
	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
	ΚΑΛΛΙΘΕΑ
	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   ΚΑΙ  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑΟι εκλύσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα εκτιμήθηκαν σύμφωνα με τους συντελεστές της πρόσφατα δημοσιευμένης μελέτης CONCAWE report 4/19 (2019 edition) “Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by refineries" 
https://www.concawe.eu/publication/air-pollutant-emission-estimation-methods-for-e-prtr-reporting-by-refineries/ 

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (Scope 1 και 2), υπολογισμός για το 2025 με το εργαλείο υπολογισμού εκπομπών Εθνικού Κλιματικού Νόμου (άρθρο 19) του ΥΠΕΝ: 15.275.599 kg CO2eq. 
Ο υπολογισμός θα επαληθευτεί τον Οκτώβριο 2026 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου.
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